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《准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司高岭土矿矿产资源开发利用方案》
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[bookmark: _Hlk197579572][bookmark: _Hlk197578679]鄂尔多斯市地质调查监测院依据《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于做好内蒙古自治区矿产资源开发利用方案审查工作的通知》（内自然资字〔2024〕487号）等文件，于2025年4月2日受理准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司提交、内蒙古三维拓普地质勘察设计有限责任公司编制的《准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司高岭土矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《开发方案》），于2025年4月10日在呼和浩特市组织专家对《开发方案》进行了审查。专家组在阅读报告、听取介绍、质询和讨论的基础上，形成仅供矿业权管理使用的审查意见如下：
1、 《开发方案》的编制目的
《开发方案》编制情形属于采矿权扩大矿区范围，主要目的是进行准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司高岭土矿采矿权的上部、深部资源与在期采矿权整合转采，并扩大矿山生产规模等工作。
2、 矿区地质与矿产资源情况
编制依据的《内蒙古自治区准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司矿区高岭土矿资源储量核实报告》已通过评审备案，评审文号“鄂自然资储评字〔2024〕3号”，备案文号“鄂自然资储备字〔2024〕8号”。地质工作程度达到勘探，可作为编制《准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司高岭土矿矿产资源开发利用方案》的依据。
截止2023年11月30日，矿区内累计查明资源量5334.5万吨；其中探明资源量1062.5万吨；控制资源量1853.5万吨；推断资源量2418.5万吨；消耗资源量355.6万吨；保有资源量4978.9万吨，其中硬质高岭土矿保有资源量4935.3万吨，硬质高岭土矿品位Al2O3 37.65%，软质高岭土矿保有资源量43.6万吨，软质高岭土矿品位Al2O3 38.38%。 
《开发方案》采用资源量矿石量4474.5万吨，品位Al2O3 37.66%。 
《开发方案》推荐回采率95.00%，则设计可采资源量为4250.8万吨，品位Al2O3 37.66%。
矿产资源利用合理可行。
3、 采矿权矿区范围
[bookmark: _Hlk197580693]2024年11月11日，鄂尔多斯市自然资源局为准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司高岭土矿颁发的《采矿许可证》（证号为C15060020010127120096014），采矿权人为准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司，开采矿种为高岭土，生产规模为10万吨/年，面积为7.7565km2，开采标高为1068～1060m，有效期限自2024年10月22日至2025年4月21日，采矿权范围由9个拐点组成。
《开发方案》推荐申请采矿权平面范围与在期采矿权平面范围一致，面积仍为7.7565km2，矿区内赋矿标高为1135～1033m，开采深度标高调整为1135～1033m、开拓工程自1033m标高至地表，申请调整后采矿权范围拐点坐标见下表。
矿权人确定申请采矿权矿区范围拐点坐标表
	拐点
编号
	2000国家大地坐标系
	拐点
编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4421629.6672
	37532524.4367 
	5
	4422259.6669
	37536293.4828

	2
	4422959.6800
	37533044.4393
	6
	4420759.6540 
	37535044.4564

	3
	4424459.6927 
	37534544.4565 
	7
	4421234.6657 
	37533674.4412 

	4
	4423199.6794 
	37535564.4701 
	
	
	

	矿区面积：7.7565km2

	开采标高为1135～1033m，露天剥离范围的立体空间区域自1033m至地表。


4、 矿产资源开采
《开发方案》确定的开采矿种为高岭土。
[bookmark: _Hlk197581416]矿区内共圈定了4层高岭土矿体，按照矿体在空间上自上而下的分布规律依次编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号矿体为灰白、深灰、灰褐色硬质高岭土矿，Ⅲ号矿体为紫褐、土灰色软质高岭土夹灰褐色薄层软质高岭土矿，其中Ⅱ号高岭土矿层是主矿体。矿体为缓倾斜或近于水平产出的层状矿体。推荐采用露天开采方式、自上而下分台阶开采，台阶高度为10m、台阶坡面角45°、最终边坡角30～42°。
《开发方案》推荐回采率95.00%、贫化率5%，平均出矿品位Al2O3 35.78%。
推荐的矿山建设规模为采选矿石量100万吨/年，矿山总服务年限约为45年。
矿产资源开采方案基本合理。
5、 矿产资源综合利用
该矿开采主矿种为高岭土，无共伴生有用矿产。《矿产资源“三率”指标要求  第13部分：黏土类矿产》（DZ/T 0462.13-2024）中无高岭土矿综合利用率要求，该矿对Ⅱ号矿体中的11个夹石和矿体围岩提出了综合利用措施和办法。
《开发方案》推荐该矿选矿工艺流程为“捣浆—水力旋流器分选—高梯度强磁选联合提纯”，产品方案为高岭土精矿，高岭土精矿品位Al2O3 37.0%，选矿回收率选取90.00%，精矿产率86.79%，尾矿产率13.21%。
6、 矿产资源“三率”指标
《开发方案》推荐开采回采率95.00%，达到了《矿产资源“三率”指标要求  第13部分：黏土类矿产》（DZ/T 0462.13-2024）中领跑者指标“露天开采的高岭土矿，开采回采率不低于95%”的要求。
推荐选矿回收率90.00%，达到了《矿产资源“三率”指标要求  第13部分：黏土类矿产》（DZ/T 0462.13-2024）中领跑者指标要求“高岭土矿选矿回收率不低于90%”。
《开发方案》中承诺矿山采选设备、工艺达到国内同类矿山先进生产水平，承诺“三率”指标达到《矿产资源“三率”指标要求  第13部分：黏土类矿产》（DZ/T 0462.13-2024）中领跑者指标要求。
7、 说明与建议
（1） 矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿山地质环境保护与土地复垦、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
（2） 根据准格尔旗自然资源局2025年3月18日出具的《关于核查准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司高岭矿申请范围内耕地情况的复函》（准自然资函〔2025〕724号）、2024年9月12日出具的《准格尔旗自然资源局关于协议出让准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司高岭土矿上部和深部资源采矿权核查情况的报告》（准自然资字〔2024〕2407号），该申请采矿权范围涉及耕地197.0484公顷，不涉及永久基本农田。
8、 审查结论
[bookmark: _GoBack]《开发方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好内蒙古自治区矿产资源开发利用方案审查工作的通知》（内自然资字〔2024〕487号）文件要求，专家组一致同意通过审查。
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