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准格尔旗东孔兑镇何家塔村放牛窑神龙砂厂为办理所属的建筑用砂矿采矿权扩大矿区范围，申请矿产资源开发利用与保护总体方案审查。鄂尔多斯市地质调查监测院于2025年4月14日在呼和浩特市组织专家，依据原内蒙古自治区国土资源厅《关于普通建筑材料用砂、石、粘土矿采矿权简化审批的指导意见》（内国土资字〔2015〕483号）、《内蒙古自治区自然资源厅关于规范和完善砂石土开采管理的通知》（内自然资字〔2024〕11号）要求，参考《自然资源部关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号），对准格尔旗东孔兑镇何家塔村放牛窑神龙砂厂提交、呼和浩特市镕达工程技术有限公司编制的《准格尔旗东孔兑镇何家塔村放牛窑神龙砂厂建筑用砂矿矿产资源开发利用与保护总体方案》（以下简称《总体方案》）进行了审查。专家组在阅读报告、查阅有关图纸资料、听取介绍、质疑和讨论的基础上，形成仅供矿业权管理使用的审查意见如下：
1、 方案编写能力的审查
《总体方案》编制单位呼和浩特市镕达工程技术有限公司成立于2016年2月1日，经营范围包括矿产资源开发、规划、利用及矿山地质环境保护与治理等，项目负责人梁国喜为采矿专业高级工程师，具备矿产资源开发利用与保护总体方案的编制能力。
2、 开采储量确定的合理性审查
《总体方案》编制依据的《内蒙古自治区准格尔旗东孔兑镇何家塔村放牛窑神龙砂厂矿区建筑用砂矿资源储量核实报告》已于2023年9月8日经鄂尔多斯市地质调查监测院评审通过（鄂自然资储评字〔2023〕19号），并于2023年11月7日在鄂尔多斯市自然资源局备案（鄂自然资储备字〔2023〕19号）。地质工作达到详查程度，可以作为《总体方案》的编制依据。
《总体方案》中矿业权人确定申请的采矿权范围包含资源量估算范围，符合国家关于矿产资源开采限制、禁止要求等准入条件。
截至2022年4月30日，矿区范围内查明资源量992.7×104m3，消耗资源量440.1×104m3，保有资源量552.6×104m3,其中控制资源量388.3×104m3,推断资源量164.3×104m3。
《总体方案》设计利用资源量516.04×104m3，可采资源量490.24×104m3，资源量利用基本合理。
3、 矿山建设规模的审查
《总体方案》根据矿区范围内资源量、矿体赋存条件、采矿工艺和市场需求等因素，推荐矿山生产规模为12×104m3/a，矿山剩余服务年限约43年。推荐的矿山生产规模、服务年限基本合理。
4、 矿权范围及开采方案的审查
《总体方案》依据原采矿权平面范围、资源量估算范围、矿体分布范围、露天采剥工程分布范围，确定申请采矿权矿区平面范围与原采矿权平面范围一致，开采深度范围由1073m～1045m标高，露天剥离、开拓工程范围由1095m～1042m标高。
《总体方案》依据矿体赋存状况和地质地形条件及矿山现状，推荐矿山采用露天开采方式，公路开拓-汽车运输方案，采用自上而下分台阶开采，台阶高度5m/10m，台阶坡面角45°，安全（清扫）平台宽度8m，采场最终边坡角27～35°。推荐露天开采回采率95%，满足《矿产资源“三率”指标要求 第7部分：石英岩、石英砂岩、脉石英、天然石英砂、粉石英》（DZ/T 0462.7-2023），天然石英砂岩露天开采一般指标要求。总体开采技术先进适用。
5、 选矿加工方案的审查
《总体方案》推荐采用筛分-洗砂-脱水工艺流程，产品方案为建筑用砂，选矿回收率90%，满足《矿产资源“三率”指标要求  第7部分：石英岩、石英砂岩、脉石英、天然石英砂、粉石英》（DZ/T 0462.7-2023），天然石英砂岩选矿回收率领跑者指标要求。
选矿工艺达到当前国内同类矿山先进水平，符合矿山实际。
6、 矿山地质环境保护与土地复垦方案的审查
（一）《总体方案》编制单位在充分收集、分析矿区有关资料和矿山地质环境实地调查的基础上，基本阐明了矿区地质环境条件和矿区地质环境问题。
（二）《总体方案》根据矿区地质环境条件以及矿山开采实际情况，将矿区范围确定为评估区范围，评估区重要程度为“较重要区”，生产建设规模为“中型”，矿山地质环境条件复杂程度为“中等”，确定本次矿山地质环境影响评估为二级，评估级别确定合理，符合相关规范要求。
[bookmark: _Hlt9180341][bookmark: _Hlt260747608]（三）根据现状调查，现状评估将东、西露天采场划为严重区，办公区和其它区域为较轻区。矿山现状已损毁土地类型为乔木林地、其他林地、天然牧草地、采矿用地和农村道路，损毁方式为挖损和压占，损毁面积55.99hm2。现状评估结论基本符合实际。
（四）预测评估将露天采场（含内排土场）划分为矿山地质环境影响程度严重区，采矿工业区划分为较严重区，出场道路及其他区域划分为较轻区。预测矿山拟损毁土地类型为乔木林地、其他林地、天然牧草地、采矿用地和农村道路，损毁方式为挖损和压占，预测损毁面积71.26hm2。预测评估结论基本可信。
[bookmark: OLE_LINK116]（五）依据损毁土地分析与预测结果，《总体方案》将露天采场、内排土场、采矿工业区、出场道路确定为复垦责任区，总面积为127.24hm2；复垦责任范围及坐标见《总体方案》。复垦后的土地类型为旱地、乔木林地、灌木林地、人工牧草地，复垦责任区及复垦后土地类型确定基本合理。
（六）根据矿山存在的地质环境问题和治理复垦目标任务，《总体方案》部署了主要治理复垦单元、治理复垦内容和治理复垦措施，并对治理复垦工程量进行了测算。
（七）《总体方案》估算矿山地质环境和土地复垦总费用为2133.92万元，其中矿山地质环境治理工程投资176.16万元，土地复垦工程投资1957.76万元，矿山地质环境保护与土地复垦费用由准格尔旗东孔兑镇何家塔村放牛窑神龙砂厂承担。
7、 说明与建议
1.矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
2.在开采过程中，加强对边坡稳定性的监测，必要时采取有效的技术措施，确保安全生产。
8、 审查结论
专家组经讨论认为，本《总体方案》符合相关要求，已按照专家意见修改完善，一致同意通过审查。
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