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鄂尔多斯市地质调查监测院依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好〈矿产资源法〉实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）要求，于2025年8月13日受理鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司提交、内蒙古三维拓普地质勘察设计有限责任公司编制的《鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司石灰石矿开采方案》（以下简称《方案》），于2025年8月20日在呼和浩特市组织专家对《方案》进行了评审，专家组在阅读报告、听取介绍、质询和讨论的基础上，形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：

方案编制目的

《方案》编制目的属于扩大开采区域，变更的主要内容是将原有的鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司石灰石矿采矿权、鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司二采采矿权、鄂托克旗光大矿业有限责任公司二采区拟设采矿权（划定矿区范围批复）进行整合。

矿区地质与矿产资源情况

依据《内蒙古自治区鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司石灰石矿矿区（整合）制灰用石灰岩矿资源储量核实报告》评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕3号）和评审备案证明（鄂自然资储备字〔2025〕6号），地质工作程度达到勘探，可作为编制《方案》的依据。

截至2024年4月30日，全矿区证内累计查明制灰用石灰岩矿资源量12307.5万吨，鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司二采证外（1364～1350m标高）查明资源量8.0万吨；累计消耗资源量2153.2万吨；保有资源量10162.3万吨（含鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司二采证外资源量）。

开采区域

现有采矿权（含拟设采矿权）

鄂托克旗光大矿业有限责任公司二采区（拟设采矿权）
原鄂尔多斯市国土资源局于2019年4月24日为鄂托克旗光大矿业有限责任公司延续了划定矿区范围批复（鄂国土资采划字〔2019〕005号，预留期保持到其采矿登记申请批准并领取采矿许可证之日），划定矿区范围由12个拐点圈定，面积0.3060km2，开采深度从1460m至1315m标高。

鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司石灰石矿采矿权

2023年2月8日，鄂尔多斯市自然资源局为鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司颁发了《采矿许可证》（证号：C1506002011067120113725），采矿人为鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司，矿山名称为鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司石灰石矿，有效期限自2023年2月8日至2027年12月26日。生产规模30万吨/年，开采方式为露天开采，开采矿种为石灰岩。矿区范围由25个拐点圈定，面积0.2278km2，开采深度从1349m至1229m标高。

鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司二采采矿权

2025年3月24日，鄂尔多斯市自然资源局为鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司颁发了《采矿许可证》（证号：C1506002010127120085181），采矿人为鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司，矿山名称为鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司二采，有效期限自2025年3月24日至2025年12月3日。生产规模40万吨/年，开采方式为露天开采，开采矿种为制灰用石灰岩。矿区范围由15个拐点圈定，面积0.3280km2，开采深度从1350m至1270m标高。

申请开采区域

矿业权人拟申请开采区域与已有2个采矿权和1个拟设采矿权平面范围一致，共由52个拐点圈定，面积0.8618km2，分为一、二、三采区，其中一采区为原鄂托克旗光大矿业有限责任公司二采区，由12个拐点圈定，面积0.3060km2，开采标高1460～1315m，露天剥离标高由地表至1315m；二采区为原鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司石灰石矿，由25个拐点圈定，面积0.2278km2，开采标高1349～1231m，露天剥离标高由地表至1229m；三采区为原鄂托克旗金瀚源矿业有限责任公司二采，由15个拐点圈定，面积0.3280km2，开采标高1364～1272m，露天剥离标高由地表至1270m。
矿产资源开采

《方案》确定的开采矿种为制灰用石灰岩，其它元素均未达综合回收利用指标；开采方式为露天开采，先开采一采区、再开采二采区、最后开采三采区；设计利用资源量7292.35万吨，其中一、二、三采区分别为3950.55万吨、1457.89万吨、1883.91万吨；可采资源量6927.73万吨，其中一、二、三采区分别为3753.02万吨、1385.00万吨、1789.71万吨；拟建生产规模为200万吨/年，估算矿山服务年限36年，其中一、二、三采区分别为19年、7年、10年。矿产资源开采方案合理。

矿产资源综合利用

《方案》提出的初步选矿流程为两段一闭路破碎工艺，产品方案为合格粒级制灰用石灰岩矿。推荐的工艺流程合理。

矿产资源“三率”指标

《方案》提出且矿业权人承诺露天矿山开采回采率95%，满足《矿产资源“三率”指标要求第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T 0462.6-2023）中露天开采石灰岩的一般指标要求。
说明与建议

矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。

评审结论

《方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好〈矿产资源法〉实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）要求，同意通过评审。
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