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鄂尔多斯市地质调查监测院依据自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》(公告〔2025〕27号)等文件，于2025年10月13日受理了准格尔旗华阳石英砂厂提交、内蒙古江莱科技服务有限公司编制的《准格尔旗华阳石英砂厂开采方案》（以下简称《开采方案》）。2025年10月15日在呼和浩特市组织专家，对《开采方案》进行了评审。专家组在查阅报告、听取介绍、质询和讨论的基础上，形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
1、 《开采方案》编制目的
《开采方案》编制目的属于扩大开采区域、变更主要开采矿种。
2、 矿区地质与矿产资源情况
[bookmark: OLE_LINK1]《开采方案》编制依据的《内蒙古自治区准格尔旗华阳矿区冶金熔剂用石英砂岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2024〕13号），(鄂自然资储备字〔2025〕3号)。矿床勘查控制程度、研究程度达到了详查阶段工作程度要求，可作为编制《开采方案》的依据。
截止2024年6月30日，矿区内查明的主矿种为石英砂岩，资源量如下:
累计查明矿产资源量245.6万吨，SiO2含量93.28%、Al2O3含量3.63%、Fe2O3含量0.53%、CaO含量0.33%；其中控制资源量107.4万吨，推断资源量138.2万吨。
累计动用资源量21.8万吨，SiO2含量94.09%、Al2O3含量3.37%、Fe2O3含量0.22%、CaO含量0.09%。
保有资源量223.8万吨，SiO2含量92.87%、Al2O3含量3.75%、Fe2O3含量0.69%、CaO含量0.44%；其中控制资源量107.4万吨，推断资源量116.4万吨。
3、 开采区域
1． 采矿权
采矿许可证号：C1506002010077130071527，采矿权人：准格尔旗华阳石英砂厂，矿山名称：准格尔旗华阳石英砂厂，开采矿种：天然石英砂，开采方式：露天开采，生产规模：4.5万立方米/年，矿区面积：0.4853km2，有效期限：叁年（2023年6月9日至2026年6月9日），发证机关：鄂尔多斯市自然资源局，矿区范围由10个拐点圈定，开采深度1245～1215m标高。
2． 探矿权
准格尔旗华阳石英砂厂与鄂尔多斯市自然资源局签订了“探矿权出让合同”（合同编号T1506002024011），出让方式为协议出让，勘查项目名称为准格尔旗华阳石英砂厂上部资源探矿权，受让人为准格尔旗华阳石英砂厂，勘查矿种为天然石英砂，面积为0.4853km2，勘查范围由10个拐点圈定，与采矿权矿区范围一致；出让年限至已设采矿权完成整合为止，不超过5年。
3． 申请开采区域
根据现采矿权范围、探矿权范围、资源储量估算范围、露天剥离范围的立体空间区域综合确定申请开采区域，申请开采区域范围由10个拐点圈定，矿区面积0.4853km2，开采方式为露天开采，开采深度由1405m至1339m标高，露天剥离标高为地表至1336m。
申请开采区域符合鄂尔多斯市矿产资源总体规划。
4、 矿产资源开采
《开采方案》确定的开采主矿种为石英砂岩，无共伴生有用矿产。开采方式为露天开采，开拓方案采用公路开拓、汽车运输方案，采用整体一次性开发，自上而下分台阶顺序开采。
《开采方案》设计采用资源量160.20万吨。
《开采方案》推荐的开采回采率为95%，设计可采资源量为152.19万吨。
拟建生产规模为13.8万吨/年，矿山服务年限约为12年。矿产资源开采方案合理。
5、 矿产资源综合利用
《开采方案》推荐矿石加工方案采用“破碎—筛分”工艺，产品为石英砂岩原矿（-80mm合格粒级），不涉及选矿回收率。矿区矿石为冶金熔剂用石英砂岩，无其他共伴生矿产资源。
6、 矿产资源“三率”指标
《开采方案》推荐开采回采率95%，达到《矿产资源“三率”指标要求  第7部分：石英岩、石英砂岩、脉石英、天然石英砂、粉石英》（DZ/T 0462.7-2023）中一般指标要求；加工工艺为“破碎—筛分”工艺，不涉及选矿回收率；矿山无共伴生矿产资源，不涉及共伴生矿产综合利用率。
7、 说明与建议
矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
8、 评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）等文件要求，同意通过评审。
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