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鄂尔多斯市地质调查监测院于2025年10月13日受理了鄂托克旗金良化工有限责任公司提交、内蒙古华勘技术服务有限责任公司编制的《鄂托克旗金良化工有限责任公司石灰石矿开采方案》（以下简称《开采方案》），并依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好〈矿产资源法〉实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2025年10月16日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后《开采方案》提交单位按专家组意见对《开采方案》进行了修改完善，于2025年11月13日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
1、 《开采方案》编制目的
《开采方案》编制目的属于扩大开采区域。
2、 矿区地质与矿产资源情况
[bookmark: OLE_LINK1]《开采方案》编制依据的《内蒙古自治区鄂托克旗金良化工有限责任公司水泥用石灰岩矿（整合）资源储量核实报告》经（鄂自然资储评字〔2025〕6号）评审、（鄂自然资储备字〔2025〕7号）备案，勘查工作程度达到勘探阶段的要求，可作为编制《开采方案》的依据。
（1） 祥屹可采标高1320m以上资源储量估算结果（采矿许可证范围）截止2025年3月31日，祥屹石灰岩矿保有的资源量为1262.5万吨（其中：控制资源量为468.7万吨、推断资源量为793.8万吨），矿床平均品位：CaO 52.68%、MgO 0.92%。
祥屹采区西部工业场地压覆推断资源量261.5万吨。
（2） 金良可采标高1300m以上资源储量估算结果（采矿许可证+探矿许可证范围）截止2025年3月31日，鄂托克旗金良化工有限责任公司石灰岩矿保有资源量7424.5万吨，其中：探明资源量1828.7万吨、控制资源量3741.9万吨、推断资源量1853.9万吨。矿床平均品位：CaO 52.81%、MgO 1.63%。
（3） [bookmark: _Hlk216791226]截止2025年3月31日，金良整合区合计保有资源量8948.5万吨，其中：探明资源量1828.7万吨、控制资源量4210.6万吨、推断资源量2909.2万吨。其中祥屹采区西部工业场地压覆推断资源量261.5万吨。
（4） 《开采方案》采用资源量7716.6万吨，其中金良采区采用资源量为6637.0万吨、祥屹采区采用资源量为1079.6万吨。
推荐矿石开采回采率为95%，可采资源量为7330.8万吨。其中：金良采区可采资源量为6305.2万吨，祥屹采区可采资源量为1025.6万吨。
3、 开采区域
（1） 采矿权
1． 金良采矿许可证号：C1506002011117130120079；采矿权人：鄂托克旗金良化工有限责任公司；矿山名称：鄂托克旗金良化工有限责任公司石灰石矿；开采矿种：石灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：45万吨/年；由22个拐点圈定（未包括剔除范围8个拐点坐标），矿区面积：0.3910km2；开采深度：1488～1410m标高。有效期限：自2023年9月22日至2033年9月22日。
2． 祥屹采矿许可证号：C1506002010117120081007；采矿权人：鄂托克旗金良化工有限责任公司；矿山名称：鄂托克旗金良化工有限责任公司祥屹石灰石矿；开采矿种：石灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：90万吨/年；由4个拐点圈定，矿区面积：0.2034km2；开采深度：1410～1320m标高。有效期限：自2025年3月24日至2026年10月21日。
（2） 探矿权
鄂托克旗金良化工有限责任公司于2022年10月20日取得了“鄂托克旗金良化工有限责任公司石灰石矿深部勘探”的探矿证，探矿证号为T1506002022106050057040，有效期限2022年10月20日至2027年10月20日，勘查面积0.39km2。
本次资源量估算范围分两个部分。第一部分与祥屹采矿许可证范围一致，由4个拐点圈定，面积0.2034km2，赋矿标高1410～1320m；第二部分在金良采矿许可证范围与深部探矿权范围之内，由23个拐点（未包括剔除范围8个拐点坐标）圈定，面积0.3858km2，赋矿标高1488～1300m。
探矿证范围为经纬度坐标，采矿证范围为直角坐标，由于坐标转换误差导致采矿证面积较探矿证面积大0.0010km2。
（3） 申请开采区域
根据拟申请的采矿权范围、资源量估算范围、露天采剥工程的分布范围，矿权人申请的开采区域由两个采区组成，其中金良采区由22个拐点（未包括剔除区域8个拐点）圈定，面积为0.3910km2，开采标高为1488～1300m，露天开拓工程由地表至1300m标高。祥屹采区由4个拐点圈定，面积为0.2034km2，开采标高为1410～1320m，露天开拓工程由地表至1320m标高。
申请开采区域符合自治区和鄂尔多斯市矿产资源规划的要求。
4、 矿产资源开采
《开采方案》根据经评审备案的矿产资源储量报告确定的主要矿产为水泥用石灰岩。开采方式为露天开采，采用公路开拓汽车运输方案。
矿区开采总顺序为：先开采金良采区，接续开采祥屹采区。采区内矿体采用自上而下分台阶开采。
拟建生产规模为360万吨/年，全矿区剩余总服务年限21年，其中金良采区剩余服务年限约18年、祥屹采区剩余服务年限约3年。
矿产资源开采方案合理。
5、 矿产资源综合利用
《矿产资源“三率”指标要求  第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T 0462.6-2023）中没有关于石灰岩矿共伴生资源、废石、废水等综合利用率的具体要求。本矿区无其他共伴生资源，不存在共伴生资源综合利用率。
矿山的废石主要是石粉，主要用于电厂脱硫，废石综合利用率可达80%以上。
6、 矿产资源“三率”指标
矿业权人必须采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。
《开采方案》推荐开采回采率95%，满足《矿产资源“三率”指标要求  第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T 0462.6-2023）中规定的露天开采石灰岩矿山开采回采率不低于95%的一般指标要求。
石灰岩矿没有选矿回收率的具体要求，矿山仅对矿石进行简单的破碎—分级，分为不同粒级的产品，基本均可以回收利用，矿山选矿回收率可达95%以上。
7、 说明与建议
矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
8、 评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》（公告〔2025〕30号）等文件要求，同意通过评审。
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