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鄂尔多斯市地质调查监测院于2025年10月24日受理了鄂托克旗大远矿业有限责任公司提交、内蒙古熔石技术服务有限公司编制的《鄂托克旗大远矿业有限责任公司制灰用石灰岩矿开采方案》（以下简称《开采方案》），并依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好〈矿产资源法〉实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2025年10月30日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2025年11月26日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
1、 方案编制目的
《开采方案》编制目的属于扩大开采区域及变更矿种。
2、 矿区地质与矿产资源情况
依据《内蒙古自治区鄂托克旗大远矿业有限责任公司矿区制灰用石灰岩矿（整合）资源储量核实报告》评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕10号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2025〕12号），地质工作程度达到勘探，可作为编制开采方案的依据。
截止2024年10月31日，3宗采矿权范围内累计查明制灰用石灰岩矿资源量11794.1万吨，其中动用资源量2007.1万吨，保有资源量9787.0万吨。保有资源量中探明资源量3683.3万吨，控制资源量3110.8万吨，推断资源量2992.9万吨。全矿区矿石CaCO3+MgCO3含量96.33%，有害组分黏土质及残渣平均含量3.96%。
3、 开采区域
1、 采矿权
1． 2025年3月25日，鄂尔多斯市自然资源局将原采矿权人鄂托克旗黑龙贵宏鑫石灰矿变更为鄂托克旗大远矿业有限责任公司，最新《采矿许可证》证号：C1506002010127120094383，矿山名称鄂托克旗大远矿业有限责任公司宏鑫石灰矿，生产规模45万吨/年，开采矿种制灰用石灰岩，开采方式：露天开采，矿区范围由两区11个拐点圈定，矿区面积0.4699km2，开采深度：1532米至1370米标高。有效期限：自2024年12月14日至2025年12月13日。 
2． 2025年3月22日，鄂尔多斯市自然资源局将原采矿权人鄂托克旗欣源煤焦有限责任公司变更为鄂托克旗大远矿业有限责任公司，《采矿许可证》证号：C1506002011017120104398，矿山名称鄂托克旗大远矿业有限责任公司欣源石灰矿，生产规模25万吨/年，开采矿种制灰用石灰岩，开采方式：露天开采，矿区范围由10个拐点圈定，矿区面积0.1216km2，开采深度：1475米至1340米标高，有效期限：自2025年3月22日至2025年12月27日。 
3． 2022年11月10日，鄂尔多斯市自然资源局为鄂托克旗大远矿业有限责任公司延续了《采矿许可证》（证号：C1506002010127120094387），矿山名称鄂托克旗大远矿业有限责任公司石灰石矿，生产规模70万吨/年，开采矿种水泥用石灰岩，开采方式：露天开采，矿区范围由32个拐点圈定，矿区面积0.3109km2，开采深度：1447米至1300米标高。有效期限：自2022年12月13日至2027年12月13日。
2、 申请开采区域
《开采方案》根据采矿权范围、资源储量估算范围、露天剥离范围确定拟申请的开采区域由53个拐点圈定，面积0.9024km2，开采深度：1532～1300m标高，露天剥离标高由地表至1300m。
4、 矿产资源开采
《开采方案》根据经评审备案的矿产资源储量核实报告确定的开采主矿种为制灰用石灰岩矿，推荐开采方式为露天开采，采用公路开拓—汽车运输方案，经选择比较确定的采矿方法为自上而下、水平分台阶的露天采矿方法。设计利用资源量9176.4万吨，设计可采资源量8901.1万吨，平均品位CaCO3+MgCO3 96.35%、黏土质及残渣3.95%。
拟建生产规模为200万吨/年，初步估算矿山剩余服务年限45年。矿产资源开采方案合理。
5、 矿产资源综合利用
《开采方案》根据矿石加工技术研究结果及矿石加工厂现状，提出初步矿石加工工艺为：原矿经破碎、筛分获得了5个粒级（80～60mm、60～50mm、50～30mm、30～10mm、10～0mm）的产品。其它组分未达到综合回收利用指标要求。
6、 矿产资源“三率”指标
《开采方案》推荐开采回采率97%，满足《矿产资源“三率”指标要求  第6部分：石墨等26种非金属矿产》(DZ/T 0462.6-2023)中石灰岩矿的一般指标要求。
矿业权人采取有效措施确保矿山开采回采率达到矿产资源“三率”一般指标的要求。
7、 说明与建议
矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
8、 评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》（公告〔2025〕30号）等文件要求，同意通过评审。
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