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受鄂尔多斯市自然资源局委托，鄂尔多斯市地质调查监测院依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》（公告〔2025〕30号）等文件，于2025年11月18日在呼和浩特市组织专家对鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司提交、内蒙古地矿信息技术咨询服务有限责任公司编制的《鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司石灰石矿开采方案》（以下简称《开采方案》）进行了评审。会后提交单位按专家组意见对《开采方案》进行了修改完善，于2025年12月15日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、开采方案编制目的
《开采方案》编制目的属于采矿权扩大矿区范围。将原有的“鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司石灰石矿”、“鄂尔多斯市程天雾矿业有限公司石灰石矿”和“鄂尔多斯市济金矿业有限公司石灰石矿”三个采矿权整合成1个采矿权，整合后的采矿权人为鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司。
二、矿区地质与矿产资源情况
依据《内蒙古自治区鄂托克旗鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司矿区水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕8号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2025〕10号），地质工作程度达到勘探，可以作为编制开采方案的依据。
截止2024年12月31日，矿区范围内保有资源量8364.6万吨，其中探明资源量2387.8万吨，控制资源量3287.7万吨，推断资源量2689.1万吨，其中，一采区保有资源量7570.5万吨，探明资源量2279.8万吨，控制资源量3107.2万吨，推断资源量2183.5万吨，二采区保有资源量332.8万吨，控制资源量180.5万吨，推断资源量152.3万吨，三采区保有资源量461.3万吨，探明资源量108.0万吨，推断资源量353.3万吨。矿床平均品位CaO 52.09%，MgO 1.40%。
矿石中其他组分含量较低，均未达到伴生元素综合利用指标要求。
《开采方案》采用资源量矿石量6396.9万吨，平均品位：CaO 52.09%，MgO 1.40%，其中一采区采用资源量为5952.1万吨，二采区采用资源量为143.9万吨，三采区采用资源量为300.9万吨。可采资源量矿石量6077.06万吨，其中一采区可采资源量5654.49万吨，采出矿石平均品位：CaO 52.10%，MgO 1.39%，二采区可采资源量136.71万吨，采出矿石平均品位：CaO 52.99%，MgO 1.08%，三采区可采资源量285.86万吨，采出矿石平均品位：CaO 51.87%，MgO 1.52%。
三、开采区域
2022年7月12日，鄂尔多斯市自然资源局为鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司石灰石矿颁发了《采矿许可证》（证号：C1506002010127120091812），采矿权人：鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司，矿区面积0.7980平方公里，开采方式为露天开采，开采深度由1450米至1360米标高，共有12个拐点圈定，生产规模45万吨/年。
2025年3月23日，鄂尔多斯市自然资源局为鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司一采区颁发了《采矿许可证》（证号：C1506002011057120112527），采矿权人：鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司，矿区面积0.1375平方公里，开采方式为露天开采，开采深度由1350米至1250米标高，共有10个拐点圈定，生产规模80万吨/年。
2025年3月20日，鄂尔多斯市自然资源局为鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司济金石灰矿颁发了《采矿许可证》（证号：C1506002009087120037795），采矿权人：鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司。矿区面积0.1277平方公里，开采方式为露天开采，开采深度由1433米至1342米标高，共有4个拐点圈定，生产规模50万吨/年。
根据鄂托克旗人民政府《关于印发鄂托克旗（环乌海周边区域）非煤矿产资源整合退出方案的通知》（鄂政发〔2024〕120号）及鄂尔多斯市自然资源局2024年9月26日会议纪要〔2024〕63号文件精神，将原有的“鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司石灰石矿”、“鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司一采区”和“鄂尔多斯市济金矿业有限公司石灰石矿”三个采矿权整合成1个矿权，整合后的采矿权人为鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司，申请的开采区域由三个采区组成，一采区由12个拐点圈定，面积为0.7980km2，开采标高为1450m至1360m，露天开拓工程标高至地表；二采区由10个拐点圈定，面积为0.1375km2，开采标高为1350m至1250m，露天开拓工程标高至地表；三采区由4个拐点圈定，面积为0.1277km2，开采标高为1433m至1342m，露天开拓工程标高至地表。
四、矿产资源开采
《开采方案》根据评审备案的矿产资源储量报告确定的主要开采主矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采。拟建生产规模为200 万吨/年，初步估算矿山服务年限约31年，矿产资源开采方案合理。
五、矿产资源综合利用
《开采方案》推荐产品方案为水泥用石灰岩，根据选矿试验研究结果，提出初步选矿方案为“破碎-分级”加工工艺。矿区矿石为单一的水泥用石灰岩，无其他共伴生矿产资源。
六、矿产资源“三率”指标
矿业权人应采取有效措施并确保开采回采率、选矿回收率、综合利用率达到地质矿产行业标准（DZ/T0462-2023）矿产资源“三率”指标要求。
《开采方案》推荐开采回采率95%，达到《矿产资源“三率”指标要求 第 6 部分:石墨等 26 种非金属矿产》(DZ/T0462.6-2023)中一般指标要求。
根据《矿产资源“三率”指标要求 第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T 0462.6-2023）中无石灰石矿选矿回收率和综合利用率要求。
七、说明与建议
1.矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复方案、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
2、矿山生产活动中，应加强露天矿边坡监测工作，防止滑坡事故的发生。
八、评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》（公告〔2025〕30号）等文件要求，同意通过评审。
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