附件1



《鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司
石英石矿开采方案》


评   审  意  见  书

鄂矿审字〔2026〕3号








鄂尔多斯市地质调查监测院

2026年1月16日



申请单位：鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司
编制单位：内蒙古华远地质勘查技术有限公司
主要编写人：赵燕飞 冯龙 苏和 张碧璇 苏杭 任永春
编制日期： 2025年11月
受理日期：2025年11月28日
汇报人：赵燕飞
评审专家组
组  长：袁龙建（采  矿）
 成  员：翟永刚（采  矿）   和静（地质矿产）
 遆晓刚（水工环）   贾凤梅（选  冶）
评审方式：会议评审
评审日期：2025年 12月5日
评审地点：呼和浩特市








鄂尔多斯市地质调查监测院2025年11月28日受理了鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司提交、内蒙古华远地质勘查技术有限公司编制的《鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司石英石矿开采方案》（以下简称《开采方案》），依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2025年12月5日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后方案提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2026年1月4日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、方案的编制目的
[bookmark: _Hlk206962529][bookmark: _Hlk206962560]《开采方案》编制目的属于扩大开采区域（已设矿业权整合）。
二、矿区地质与矿产资源情况
依据《内蒙古自治区鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司石英石矿矿区(整合)冶金熔剂用石英岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕11号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2025〕14号），矿床勘查控制程度达到了勘探程度要求，可作为编制开采方案的依据。
截止2024年6月30日，鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司石英石矿矿区（整合）范围内累计查明资源量15779.5万吨，动用资源量1961.0万吨，保有资源量13818.5万吨。其中探明资源量2759.7万吨，控制资源量4041.0万吨，推断资源量7017.8万吨，矿床平均品位SiO2 96.66%、Al2O3 1.25%、Fe2O3 0.45%、CaO 0.25%。
[bookmark: _Hlk206944693]《开采方案》设计利用的资源量11900.0万吨，平均品位SiO2 95.64%、Al2O3 1.24%、Fe2O3 0.46%、CaO 0.19%；估算可采储量11305.0万吨。
三、开采区域
1、采矿权
（1）鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司石英石矿
鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司石英石矿采矿许可证证号：C1506002009116120044148；开采方式：露天开采；生产规模：107.5万吨/年；矿区面积：0.4217km²，共由15个拐点圈定，分为两个采区，开采深度分别为1569m至1425m标高、1490m至1400m标高。
（2）鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司硅石矿一采（拟设采矿权）
[bookmark: _Hlk219279758]鄂尔多斯市自然资源局于2017年7月8日以“鄂国土资采划字〔2017〕005号”文为鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司硅石矿一采划定矿区范围批复。2019年7月9日鄂尔多斯市自然资源局以“鄂国土资采划字〔2019〕015号”文对《划定矿区范围批复》进行延续，有效期至取得采矿许可证之日，划定矿区面积0.4574km²，共由9个拐点圈定，开采深度1578m至1410m标高。
2、申请开采区域
《开采方案》申请开采区域范围与已设、拟设采矿权平面范围一致，共由24个拐点圈定，面积0.8791km²，分为一、二、三共三个采区，开采深度范围与赋矿标高一致，露天剥离工程标高均至地表。
四、矿产资源开采
《开采方案》根据经评审备案的矿产资源储量报告，确定开采矿种为冶金熔剂用石英岩，推荐开采方式为露天开采，拟建生产规模为440万吨/年，估算矿山服务年限32年。矿产资源开采方案合理。
五、矿产资源综合利用
[bookmark: OLE_LINK6]《开采方案》推荐产品方案为冶金熔剂用石英岩粒级产品；根据选矿试验研究结果和矿山实际矿石加工流程，提出初步选矿方案为破碎-分级工艺流程；该矿无可利用的共伴生矿种。
六、矿产资源“三率”指标
矿业权人应采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。
《开采方案》推荐露天开采回采率95%，达到《矿产资源“三率”指标要求 第7部分：石英岩、石英砂岩、脉石英、天然石英砂、粉石英》（DZ/T 0462.7-2023）中石英岩矿的一般指标要求。全矿不涉及选矿回收率和综合利用率。
七、说明与建议
1、矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
2、该矿现整合后各采区间留有空白区，不利于矿产资源的节约集约安全开发利用，建议对各采区进行进一步整合。
八、评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件要求，同意通过评审。
鄂尔多斯市地质调查监测院
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