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鄂尔多斯市地质调查监测院2025年11月28日受理了鄂托克旗广源矿业有限公司提交、内蒙古华远地质勘查技术有限公司编制的《鄂托克旗广源矿业有限公司硅石矿开采方案》（以下简称《开采方案》），依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2025年12月5日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后方案提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2026年1月4日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、方案的编制目的
[bookmark: _Hlk206962529][bookmark: _Hlk206962560]《开采方案》编制目的属于扩大开采区域（已设矿业权整合）。
二、矿区地质与矿产资源情况
依据《内蒙古自治区鄂托克旗广源矿业有限公司硅石矿矿区（整合）平板玻璃用、冶金熔剂用石英砂岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕15号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2025〕15号），矿床勘查控制程度达到了勘探程度要求，可作为编制开采方案的依据。
截止2024年10月31日，鄂托克旗广源矿业有限公司硅石矿矿区（整合）范围内累计查明平板玻璃用石英砂岩矿资源量1213.3万吨，动用资源量739.3万吨，保有资源量474.0万吨。其中探明资源量166.4万吨，控制资源量91.3万吨，推断资源量216.3万吨，矿床平均品位SiO2 97.87%、Al2O3 0.24%、Fe2O3 0.19%；累计查明冶金熔剂用石英砂岩矿资源量586.2万吨，动用资源量351.0万吨，保有资源量235.2万吨。其中探明资源量67.0万吨，控制资源量66.6万吨，推断资源量101.6万吨，矿床平均品位SiO2 96.43%、Al2O3 1.52%、Fe2O3 0.19%、CaO 0.26%。
《开采方案》设计利用的资源量476.9万吨，其中平板玻璃用石英砂岩矿304.0万吨，平均品位SiO2 96.91%、Al2O3 0.24%、Fe2O3 0.19%；冶金熔剂用石英砂岩矿172.9万吨，平均品位SiO2 95.39%、Al2O3 1.53%、Fe2O3 0.17%、CaO 0.28%。
[bookmark: _Hlk206944693]《开采方案》估算可采储量453.0万吨，其中平板玻璃用石英砂岩矿288.8万吨，冶金熔剂用石英砂岩矿164.2万吨。
三、开采区域
1、采矿权
（1）鄂托克旗广源矿业有限公司硅石矿
鄂托克旗广源矿业有限公司硅石矿采矿许可证证号：C1506002010067120067541；开采方式：露天开采；生产规模：15万吨/年；矿区面积：0.2014km²，共由6个拐点圈定，开采深度1794m至1650m标高。
（2）鄂托克旗广源矿业有限公司西金硅石矿
鄂托克旗广源矿业有限公司西金硅石矿采矿许可证证号：C1506002010106120077763；开采方式：露天开采；生产规模：5万吨/年；矿区面积：0.1020km²，共由7个拐点圈定，开采深度1840m至1630m标高。
（3）鄂托克旗广源矿业有限公司六道沟硅石矿
鄂托克旗广源矿业有限公司六道沟硅石矿采矿许可证证号：C1506002011017120102658；开采方式：露天开采；生产规模：1万吨/年；矿区面积：0.0898km²，共由13个拐点圈定，分为两个采区，开采深度均为1650m至1571m标高。
（4）鄂托克旗广源矿业有限公司蒙星硅石矿
鄂托克旗广源矿业有限公司蒙星硅石矿采矿许可证证号：C1506002011057120112824；开采方式：露天开采；生产规模：15万吨/年；矿区面积：0.0002km²，共由3个拐点圈定，开采深度1650m至1640m标高。
2、申请开采区域
《开采方案》申请开采区域范围与已设采矿许可证平面范围一致，共由29个拐点圈定，面积0.3934km²，分为一、二、三、四、五共五个采区，其中一至四采区开采深度范围与赋矿标高一致，露天剥离工程标高均至地表；五采区范围内无资源，不开采。
四、矿产资源开采
《开采方案》根据经评审备案的矿产资源储量报告，确定开采矿种为平板玻璃用石英砂岩矿（一采区）和冶金熔剂用石英砂岩矿（其他采区），推荐开采方式为露天开采，平板玻璃用石英砂岩矿（一采区）拟建生产规模为50万吨/年，冶金熔剂用石英砂岩矿（其他采区）拟建生产规模为15万吨/年，估算矿山服务年限17年，其中一采区6年，其他采区11年。矿产资源开采方案合理。
五、矿产资源综合利用
[bookmark: OLE_LINK6]《开采方案》推荐产品方案为石英砂精矿（一采区）和冶金熔剂用石英砂岩（其他采区）；根据选矿试验研究结果和矿山实际矿石加工流程，提出初步选矿方案分别为水洗-强磁选工艺（一采区）和破碎-分级工艺流程；该矿无可利用的共伴生矿种。
六、矿产资源“三率”指标
矿业权人应采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。
《开采方案》推荐露天开采回采率95%，石英砂岩矿（一采区）选矿回收率80%，达到《矿产资源“三率”指标要求 第7部分：石英岩、石英砂岩、脉石英、天然石英砂、粉石英》（DZ/T 0462.7-2023）中石英砂岩的一般指标要求。全矿不涉及综合利用率，除一采区外，其他采区不涉及选矿回收率。
七、说明与建议
1、矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
2、该矿现整合后各采区间留有空白区，不利于矿产资源的节约集约安全开发利用，建议对各采区进行进一步的整合。
八、评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件要求，同意通过评审。



鄂尔多斯市地质调查监测院
                        2026年1月16日
附件：《鄂托克旗广源矿业有限公司硅石矿开采方案》评审专家组人员名单
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《鄂托克旗广源矿业有限公司硅石矿
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