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鄂尔多斯市地质调查监测院2026年3月2日受理了内蒙古蒙汇润宝矿业有限公司提交、内蒙古第二水文地质工程地质勘查有限责任公司编制的《鄂托克前旗敖勒召其镇1号区块建筑用砂矿开采方案》（以下简称《开采方案》），依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2026年3月5日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后方案提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2026年3月16日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：

一、方案的编制目的

《开采方案》编制目的属于首次申请采矿许可。

二、矿区地质与矿产资源情况

依据《内蒙古自治区鄂托克前旗敖勒召其镇1号区块建筑用砂矿详查报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕4号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2025〕5号），矿床勘查控制程度达到了详查，矿石加工技术性能和开采技术条件达到勘探阶段要求，可作为编制开采方案的依据。

截止2025年1月31日，鄂托克前旗敖勒召其镇1号区块建筑用砂矿矿区范围内累计查明建筑用砂矿资源量383.74万立方米，其中控制资源量285.68万立方米，推断资源量98.06万立方米。
《开采方案》考虑设计损失和采信系数后设计利用的资源量276.27万立方米，估算可采储量259.36万立方米。
三、开采区域

1、出让采矿权范围

根据2024年7月9日鄂托克前旗自然资源局与内蒙古蒙汇润宝矿业有限公司签订的《采矿权出让合同》（合同编号C1506232024001），出让采矿权矿区面积：0.3867km²，由4个拐点圈定，开采标高1360m至1338m。

2、申请开采区域

《开采方案》申请开采区域范围与出让采矿权平面范围一致，由4个拐点圈定，面积0.3867km²，开采深度范围与赋矿标高一致，露天剥离工程标高至地表。

四、矿产资源开采

《开采方案》根据经评审备案的矿产资源储量报告，确定开采矿种为建筑用砂，推荐开采方式为露天开采，拟建生产规模为30万吨/年，估算矿山服务年限24年。矿产资源开采方案合理。

五、矿产资源综合利用

《开采方案》推荐产品方案为粒级建筑用砂，根据选矿试验研究结果，提出初步选矿方案为“洗沙—分级”工艺；该矿无可利用的共伴生矿种。

六、矿产资源“三率”指标

矿业权人应采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。

《开采方案》推荐露天开采回采率95%，达到类比的《矿产资源“三率”指标要求 第14部分：饰面石材和建筑用石料矿产》（DZ/T 0462.14-2024）中建筑用石料矿的一般指标要求。该矿不涉及选矿回收率和综合利用率。

七、说明与建议

1、矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。

2、该矿拟设采矿权与中国石油天然气股份有限公司“内蒙古鄂尔多斯盆地苏里格气田西一区开采”采矿权范围重叠，双方矿业权人签订了《关于在中国石油矿权范围内从事其他矿种开采的协议》，“同意乙方在本协议区域进行建筑用砂矿资源的开采”。

八、评审结论

《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件要求，同意通过评审。
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