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鄂尔多斯市地质调查监测院2026年4月12日受理了鄂托克旗亿得矿业有限责任公司提交、内蒙古华勘技术服务有限责任公司编制的《鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石一矿开采方案》（以下简称《开采方案》），依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2026年4月16日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后方案提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2026年5月13日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、方案的编制目的
[bookmark: _Hlk206962529][bookmark: _Hlk206962560]《开采方案》编制目的属于扩大开采区域（已设矿业权整合）。
二、矿区地质与矿产资源情况
依据《内蒙古自治区鄂托克旗亿得矿业有限责任公司水泥用石灰岩矿（整合）资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕5号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2025〕8号），矿床勘查控制程度达到了勘探程度，可作为编制开采方案的依据。
截止2024年12月31日，鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石矿矿区（整合）范围内累计查明资源量3418.1万吨，动用资源量400.0万吨，保有资源量3018.1万吨。其中探明资源量1575.8万吨，推断资源量1442.3万吨，矿床平均品位CaO 50.54%，MgO 1.53%，K2O 0.19%，Na2O 0.02%，Cl- 0.01%，P2O5 0.01%，SO3 0.06%，fSiO2 1.85%。
[bookmark: _Hlk206944693]《开采方案》设计利用的资源量2544.9万吨，平均品位CaO 48.97%，MgO 1.96%，K2O 0.23%，Na2O 0.02%，Cl- 0.01%，P2O5 0.01%，SO3 0.06%，fSiO2 1.95%；估算可采储量2171.0万吨。
三、开采区域
1、采矿权
（1）鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石一矿
鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石一矿采矿许可证证号：C1506002011057120112391；开采方式：露天开采；生产规模：30万吨/年；矿区面积：0.2135km²，共由14个拐点圈定，分为一、二两个采区，开采深度均为1556m至1258m标高。
（2）鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石二矿
鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石二矿采矿许可证证号：XC1506002010127120084621；开采方式：露天开采；矿区面积：0.2403km²，共由19个拐点圈定，分为一、二、三共三个采区，开采深度分别为1556m至1258m标高、1394m至1258m标高、1394m至1258m标高。
（3）鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石三矿
鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石三矿采矿许可证证号：C1506002010127120089968；开采方式：露天开采；生产规模：10万吨/年；矿区面积：0.0960km²，由7个拐点圈定，开采深度1353m至1328m标高。
2、申请开采区域
《开采方案》申请开采区域平面范围与在鄂尔多斯市自然资源局备案的《内蒙古自治区鄂托克旗亿得矿业有限责任公司水泥用石灰岩矿（整合）资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕5号）中资源量估算范围一致，共由26个拐点圈定，面积0.3627km²，分为一（一矿一采区）、二（一矿二采区）、三（三矿）、四（二矿一采区）共四个采区，一、二、三采区开采标高均与资源储量估算范围中赋矿标高一致，四采区开采深度范围上标高与资源储量估算范围上标高一致，下标高与采矿许可证证载下标高一致，露天剥离标高与开采标高一致。
四、矿产资源开采
《开采方案》根据经评审备案的矿产资源储量报告，确定开采矿种为水泥用石灰岩，推荐开采方式为露天开采，拟建生产规模为100万吨/年，估算矿山服务年限26年。矿产资源开采方案合理。
五、矿产资源综合利用
[bookmark: OLE_LINK6]《开采方案》推荐产品方案为水泥用石灰岩产品；根据选矿试验研究结果和矿山实际矿石加工流程，提出初步选矿方案为破碎-分级工艺流程；该矿无可利用的共伴生矿种。
六、矿产资源“三率”指标
矿业权人应采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。
《开采方案》推荐露天开采回采率95%，达到《矿产资源“三率”指标要求 第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T 0462.6-2023）中石灰岩矿的一般指标要求。该矿不涉及选矿回收率和综合利用率。
七、说明与建议
1、矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
2、该矿现整合后各采区间留有空白区，且二、三采区上部存在未出让的资源量，不利于矿产资源的节约集约安全开发利用，建议对各采区进行进一步的整合。
八、评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件要求，同意通过评审。



               






                       鄂尔多斯市地质调查监测院                   
2026年5月21日


附件：《鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石一矿开采方案》评审专家组人员名单




附件2

《鄂托克旗亿得矿业有限责任公司石灰石一矿开采方案》
评审专家组人员名单
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