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鄂尔多斯市地质调查监测院2026年4月12日受理了内蒙古昌顺资源有限公司提交、内蒙古三维拓普地质勘察设计有限责任公司编制的《内蒙古昌顺资源有限公司增益石灰石矿开采方案》（以下简称《开采方案》），依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2026年4月16日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后方案提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2026年5月17日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：

一、方案的编制目的

《开采方案》编制目的属于扩大开采区域（拟设采矿权与已设采矿权整合）。

二、矿区地质与矿产资源情况

依据《内蒙古自治区鄂托克旗昌顺资源有限公司矿区（整合）水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕17号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2025〕19号），矿床勘查控制程度达到了勘探程度，可作为编制开采方案的依据。

截止2025年6月30日，内蒙古昌顺资源有限公司增益石灰石矿矿区（整合）范围内累计查明资源量13280.7万吨，动用资源量470.8万吨，保有资源量12809.9万吨。其中探明资源量4926.2万吨，控制资源量6045.2万吨，推断资源量1838.5万吨，矿床平均品位CaO 52.56%，MgO 1.24%，K2O +Na2O 0.27%，Cl- 0.0046%，P2O5 0.002%，SO3 0.07%，fSiO2 0.29%。
《开采方案》设计利用的资源量10428.9万吨，平均品位CaO 50.98%，MgO 1.20%，K2O+Na2O 0.26%，Cl- 0.0044%，P2O5 0.002%，SO3 0.07%，fSiO2 0.28%；估算可采储量9907.6万吨。

三、开采区域

（一）采矿权

1、内蒙古昌顺资源有限公司增益石灰石（拟设采矿权）
内蒙古昌顺资源有限公司增益石灰石矿为拟设采矿权，2019年6月14日鄂托克旗自然资源局以“鄂国土资采划字〔2019〕013号”文对《划定矿区范围批复》进行了延续，有效期至领取采矿许可证之日。划定矿区面积0.3775km²，共由6个拐点圈定，开采深度由1490m至1300m标高。

2、内蒙古昌顺资源有限公司顺昌石灰石矿
内蒙古昌顺资源有限公司顺昌石灰石矿采矿许可证证号：XC1506002010087120074978；开采方式：露天开采；矿区面积0.2624km²，共由4个拐点圈定，开采深度由1476m至1340m标高。

（二）申请开采区域

《开采方案》申请开采区域平面范围与在鄂尔多斯市自然资源局备案的《内蒙古自治区鄂托克旗昌顺资源有限公司矿区（整合）水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2025〕17号）中资源储量估算范围一致，共由10个拐点圈定，面积0.6399km²，分为一、二两个采区（一采区为增益石灰石、二采区为顺昌石灰石矿），开采标高和露天剥离标高均与资源储量估算范围中赋矿标高一致。

四、矿产资源开采

《开采方案》根据经评审备案的矿产资源储量报告，确定开采矿种为水泥用石灰岩，推荐开采方式为露天开采。根据鄂托克旗发展和改革委员会2025年12月16日内蒙古昌顺资源有限公司6号石灰岩整合区块年产80万吨石灰岩开采项目《备案告知书》，拟建生产规模为80万吨/年，估算矿山服务年限129年。

五、矿产资源综合利用

《开采方案》推荐产品方案为水泥用石灰岩产品；根据选矿试验研究结果和矿山实际矿石加工流程，提出初步选矿方案为破碎-分级工艺流程；该矿无可利用的共伴生矿种。

六、矿产资源“三率”指标

矿业权人应采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。

《开采方案》推荐露天开采回采率95%，达到《矿产资源“三率”指标要求 第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T 0462.6-2023）中石灰岩矿的一般指标要求。该矿不涉及选矿回收率和综合利用率。

七、说明与建议

1、矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。

2、该矿现整合后两采区间留有空白区，不利于矿产资源的节约集约安全开发利用，建议对各采区进行进一步的整合。
3、《开采方案》拟建生产规模和矿山服务年限与该矿资源储量不匹配，建议矿山在初步设计和安全设施设计时按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年第26号），论证确定实际生产建设规模。

八、评审结论

《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件要求，同意通过评审。

鄂尔多斯市地质调查监测院                   

2026年5月25日
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