
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk182408923]

《内蒙古自治区鄂托克旗大远矿区7号石灰岩
边角资源勘查方案》
评  审  意  见  书
鄂矿勘评字〔2026〕7号







2026年5月28日








申请单位：鄂托克旗大远矿业有限责任公司
编制单位：内蒙古熔石技术服务有限公司
主要编写人：高  慧  唐  幍  李建强  徐绍莹  刘福双 刘  芳
编制日期：2026年5月
受理日期：2026年5月16日
汇报人： 刘  芳
评审专家组
组  长： 宋俊峰（地质矿产）
成员： 陈  旺（地质矿产） 张  娟（水工环）
评审方式：会议评审
评审日期：2026年5月20日
评审地点：呼和浩特市


受鄂尔多斯市自然资源局委托, 鄂尔多斯市地质调查监测院2026年5月16日受理了鄂托克旗大远矿业有限责任公司提交、内蒙古熔石技术服务有限公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗大远矿区7号石灰岩边角资源勘查方案》（以下简称《方案》）。鄂尔多斯市地质调查监测院依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2026年5月20日在呼和浩特市组织专家对《方案》进行了评审。会后提交单位按专家组意见对《方案》进行了修改完善，于2026年5月25日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、方案的编制目的
《方案》编制目的为探矿权首次申请。
二、勘查区概况
（一）探矿权基本情况
2026年4月20日，鄂托克旗大远矿业有限责任公司通过挂牌方式竞得“内蒙古自治区鄂托克旗大远矿区7号石灰岩边角资源勘查”探矿权。2026年5月8日鄂托克旗大远矿业有限责任公司与鄂托克旗自然资源局签订探矿权出让合同，合同编号为T1506242026008：勘查项目名称为“内蒙古自治区鄂托克旗大远矿区7号石灰岩边角资源勘查”，勘查矿种为石灰岩，面积0.9114km2，探矿权首次登记期限为5年，有效期限2026年5月8日至2031年5月7日。
（二）勘查区地质情况
勘查区位于华北地台区，鄂尔多斯西缘坳陷，桌子山褶断束。出露地层有中太古界千里山群、上元古界震旦系西勒图组、古生界寒武系中统馒头组、中统张夏组、奥陶系下统三山子组、马家沟组、克里摩里组、中统拉什仲组，石炭系上统太原组、二叠系中下统石盒子组、白垩系下统志丹群及第四系全新统。其中奥陶系马家沟组为本矿区石灰岩矿的赋存层位。区内褶皱、断裂构造较为发育，构造线走向以近南北向为主。
1、地质特征与成矿条件
[bookmark: _Toc469321705][bookmark: _Toc524683206][bookmark: _Toc445892517]勘查区出露赋矿地层主要为奥陶系下统马家沟组二岩段，岩性主要是中-厚层石灰岩，走向145～180°，倾向235～270°，倾角3～5°。岩石风化色浅灰色，新鲜面为灰色-深灰色。中上部单层厚度为0.2～1.0m，一般为0.3m，为薄-中层灰岩，下部单层厚度为1.0～5.0m，一般为3.0m，为厚层灰岩。勘查区内未见褶皱构造，未发现对岩矿层有较大影响破坏的断裂构造。勘查区未见岩浆岩。
2、勘查成果
2025年5月，内蒙古熔石技术服务有限公司编制了《内蒙古自治区鄂托克旗大远矿业有限责任公司矿区制灰用石灰岩矿（整合）资源储量核实报告》，该报告由鄂尔多斯市地质调查监测院于2025年8月21日评审通过（评审意见书文号：鄂自然资储评字[2025]010号），于2025年8月19日在鄂尔多斯市自然资源局备案（备案文号：鄂自然资储备字[2025]12号），并在内蒙古自治区自然资源厅汇交，汇交凭证“蒙地资凭[2025]0285号”。
勘查区内矿体大面积裸露。倾向235～270°，倾角3～5°，勘查区范围内沿走向延展长度1600m左右，沿倾向展布宽度为850m左右。工程控制矿体最大厚度199.99m（TC1408、ZK1408-1、ZK1408），区内最小厚度163.73m（ZK1202）,矿体厚度变化系数不大，厚度变化属于稳定型。矿体总体形态呈长条状，受地形影响矿体厚度沿走向方向由西向东厚度逐渐变大，沿倾向方向由西向东厚度逐渐变大。
三、勘查工作情况
根据区域成矿地质条件，结合勘查区的地层、构造、岩浆岩及矿化特征，本次《方案》的勘查目标主要为石灰岩矿，勘查目标较明确，符合勘查区的成矿地质条件。在以往工作的基础上，主要工作方法为大比例尺地质测量等工作，认为《方案》确定的勘查方法、手段合理，具有一定的可操作性。工作部署及其工作量安排基本符合勘查区实际情况。勘查区位于鄂托克旗西部，《方案》中对绿色勘查工作方法的选定较为合理，以最大限度的保护自然环境。通过该《方案》的实施，以期实现对石灰岩矿的增储，预期地质成果较为合理。设计主要实物工作量见表1。
表1          设计主要实物工作量一览表
	序号
	工作手段
	工作内容
	技术要求
	单位
	工程量

	1
	测量
	1:2000地形测量
	符合《地质矿产勘查测量规范》（DZ/T18341-2021）技术要求
	Km2
	0.9114

	2
	地质测量
	1:2000地质测量
	《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）进行修测
	km2
	0.9114

	
	
	1:2000水、工、环地质测量
	符合《矿区水文地质工程地质勘查规范》（DZ/T12719-2021）技术要求进行修测
	km2
	0.9114


四、保障措施
《方案》中专业技术人员分工符合野外实际生产，满足生产要求；技术质量保障措施严格按照三级质量检查标准进行执行，保证了各项工作技术满足质量技术要求；安全生产保障措施制定的较为细致合理，可保障野外安全生产。
五、说明与建议
勘查区位于鄂托克旗西部，生态环境较为脆弱，在勘查的过程中要保护自然环境，严格按照《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）、《绿色勘查技术规程》（DB15/T 3393-2024）和《绿色勘查指南》（T/CMAS 0001-2018）中的各项规范要求进行。钻探施工完成后，要及时修复施工场地，最大限度减少对生态环境的负面影响，妥善处理废弃物，及时进行场地平整和土地复垦，撒播适合当地的草籽。对岩心要及时搬运入库，最大限度的减少对环境的扰动。
当地人口较为稀少，劳动力资源较匮乏，居民以蒙古族为主，其次有汉族等，要尊重当地民族习惯，做到和谐勘查。
六、结论
该《方案》编制依据充分，内容齐全，目标明确，任务具体，勘查方法和手段与技术路线可行，工作部署符合相关要求，专家组同意通过评审。

专家组组长：
2026年5月28日










附：《内蒙古自治区鄂托克旗大远矿区7号石灰岩边角资源勘查方案》评审专家组人员名单
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