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受鄂尔多斯市自然资源局委托, 鄂尔多斯市地质调查监测院2026年5月16日受理了鄂尔多斯市美誉公共服务有限公司提交、内蒙古华远地质勘查技术有限公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗志兴矿区4号石英岩边角资源勘查方案》（以下简称《方案》）。鄂尔多斯市地质调查监测院依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2026年5月20日在呼和浩特市组织专家对《方案》进行了评审。会后提交单位按专家组意见对《方案》进行了修改完善，于2026年5月25日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、方案的编制目的
《方案》编制目的为探矿权首次申请，并初步查明探矿权范围矿产资源。
二、勘查区概况
（一）探矿权基本情况
2026年4月20日，鄂尔多斯市美誉公共服务有限公司通过挂牌方式竞得“内蒙古自治区鄂托克旗志兴矿区4号石英岩边角资源勘查”探矿权（鄂旗自然矿交示字〔2026〕1号），出让人为鄂托克旗自然资源局，竞得人为鄂尔多斯市美誉公共服务有限公司，勘查项目名称为“内蒙古自治区鄂托克旗志兴矿区4号石英岩边角资源勘查”。
2026年5月8日鄂尔多斯市美誉公共服务有限公司与鄂托克旗自然资源局签订探矿权出让合同，合同编号为T1506242026012，探矿权人为鄂尔多斯市美誉公共服务有限公司，勘查区面积0.1657km2，勘查矿种为石英岩，范围由10个拐点圈定，探矿权首次登记期限为5年，有效期限2026年5月8日至2031年5月7日。
（二）勘查区地质情况
勘查区位于华北地台区，鄂尔多斯西缘坳陷桌子山褶断束。古生代地层区划属华北地层大区，晋冀鲁豫地层区，鄂尔多斯地层分区，贺兰山-桌子山地层小区；中新生代地层区划属陕甘宁地层区，鄂尔多斯地层分区。出露地层有上元古界青白口-震旦系西勒图组，下古生界寒武系中下统馒头组、中统张夏组，寒武系上统-奥陶系下统三山子组、奥陶系下统马家沟组，上古生界石炭系上统太原组、二叠系中-下统石盒子组，中生界白垩系下统志丹群以及第四系全新统。其中新元古界震旦青白口系西勒图组为本区石英岩矿的赋存层位。
地质构造较简单，区内较大的褶皱构造主要为桌子山背斜和岗德尔背斜，轴向总体近南北，向北侧倾伏，褶皱核部出露上元古界青白口—震旦系西勒图组，由核部向西翼依次为寒武系馒头组、张夏组，奥陶系马家沟组，石炭系上统太原组，二叠系上统石盒子组，白垩系下统志丹群。西翼地层产状较缓，总体呈西-北北西倾，倾角小于18°；东翼地层产状较陡，总体呈东-北北东倾，倾角受断层影响变化较大，一般为10-40°。
分布有桌子山东麓断裂、岗德尔-西来峰断裂；区域内岩浆岩不发育。区域矿产主要有石灰岩、石英砂岩、煤及石英岩、赤铁矿、磁铁矿等。
1、地质特征与成矿条件
[bookmark: _Toc445892517][bookmark: _Toc469321705][bookmark: _Toc524683206]勘查区出露地层主要为青白口-震旦系西勒图组石英岩、构造角砾岩、含铁石英岩；寒武系中下统馒头组钙质泥岩与泥质板岩；第四系残坡积物。勘查区处于桌子山背斜西翼，区内地层总体呈单斜层状产出，近南北向展布，石英岩呈近南北向厚层状贯穿勘查区，浅紫红-灰白色，变晶或变余结构，块状构造，矿物成分主要由石英组成，石英含量大于95%，次为少量铁质、绢云母等。勘查区内未见明显断裂构造，未见岩浆岩。
2、勘查成果
勘查区西部志兴采矿权范围的SY1号石英岩矿体延伸至本次4号石英岩边角资源勘查区，勘查区初步圈定了1条石英岩矿体，矿体编号为SY1号，矿体长度860m，宽度220m，矿层厚度45.21m-183.99m，平均105.65m。
三、勘查工作情况
根据区域成矿地质条件，结合勘查区的地层、构造、岩浆岩及矿化特征，本次《方案》的勘查目标主要为石英岩矿，兼顾其他矿产资源，勘查目标较明确，勘查矿种选定较合理，符合勘查区的成矿地质条件。主要工作方法为大比例尺地质测量、剖面测量、槽探、钻探等工作，认为《方案》确定的勘查方法、手段合理，具有一定的可操作性。工作部署及其工作量安排基本符合勘查区实际情况。勘查区位于鄂托克旗西部，《方案》中对绿色勘查工作方法的选定较为合理，以最大限度的保护自然环境。通过该《方案》的实施，以期实现对石英岩矿及其他矿产资源的增储，预期地质成果较为合理。设计主要实物工作量见表1。
表1          设计主要实物工作量一览表
	序号
	工作手段
	工作内容
	技术要求
	单位
	工程量

	1
	测量
	工程点测量
	符合《地质矿产勘查测量规范》（DZ/T18341-2021）技术要求
	点
	10～15

	
	
	1:2000地形测量
	
	Km2
	0.1657

	2
	地质测量
	1:2000地质测量
	《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）
	km2
	0.1657

	
	
	1:2000专项水文工程环境地质测量
	符合《矿区水文地质工程地质勘查规范》（DZ/T12719-2021）技术要求
	km2
	0.1657

	3
	浅表工程
	槽探工程
	槽底宽度不小于0.8m，挖掘至基岩以下0.3～0.5m，深度不大于3m。
	m3
	300～800

	4
	钻探
	机械岩心钻探（含水文工程地质钻探）
	符合《固体矿产勘查钻孔质量要求》（DZ/T 0486-2024）技术要求
	m
	800～1300


四、保障措施
《方案》中专业技术人员分工符合野外实际生产，满足生产要求；技术质量保障措施严格按照三级质量检查标准进行执行，保证了各项工作技术满足质量技术要求；安全生产保障措施制定的较为细致合理，可保障野外安全生产。
五、说明与建议
勘查区位于鄂托克旗西部，生态环境较为脆弱，在勘查的过程中要保护自然环境，严格按照《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）、《绿色勘查技术规程》（DB15/T 3393-2024）和《绿色勘查指南》（T/CMAS 0001-2018）中的各项规范要求进行。钻探施工完成后，要及时修复施工场地，最大限度减少对生态环境的负面影响，妥善处理废弃物，及时进行场地平整和土地复垦，撒播适合当地的草籽。对岩心要及时搬运入库，最大限度的减少对环境的扰动。
当地人口较为稀少，劳动力资源较匮乏，居民以蒙古族为主，其次有汉族等，要尊重当地民族习惯，做到和谐勘查。
六、结论
该《方案》编制依据充分，内容齐全，目标明确，任务具体，勘查方法和手段与技术路线可行，工作部署符合相关要求，专家组同意通过评审。

专家组组长：陈旺
2026年5月26日
附：《内蒙古自治区鄂托克旗志兴矿区4号石英岩边角资源勘查方案》评审专家组人员名单
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