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《鄂托克旗白彦淖天然碱矿开采方案》
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组  长：孙坚刚（采矿）

成  员：左满权（采矿）   王金娃（地质矿产）
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评 审 方 式：会议评审

评 审 日 期：2026年4月17日

复 核 日 期：2026年5月19日
评 审 地 点：呼和浩特市

受鄂托克旗自然资源局委托,鄂尔多斯市地质调查监测院于2026年4月13日受理了鄂托克旗隆诚化工有限责任公司提交、内蒙古寅泰建设工程有限公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗白彦淖天然碱矿开采方案》（以下简称《开采方案》）。鄂尔多斯市地质调查监测院依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2026年4月17日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后方案提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2026年5月16日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：

一、《开采方案》编制目的

编制目的属于扩大开采区域范畴，确定矿山资源量发生了重大变化，且采矿许可证范围内资源量估算范围由原1.45km²，扩大至4.0163km²。详细叙述如下：
根据2013年内蒙古矿业开发有限责任公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗白彦淖碱矿资源储量核实报告》，截止2013年8月31日，鄂托克旗白彦淖碱矿保有资源储量（333）天然碱（Na2CO3+NaHCO3）：18.94万吨。根据2024年内蒙古寅泰建设工程有限公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗白彦淖矿区天然碱矿资源储量核实报告》，截至2024年10月31日，累计查明天然碱矿石量844.26万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）159.27万吨。矿山资源量发生了重大变化，且采矿许可证范围内资源量估算范围由原1.45km²，扩大至4.0163km²。

二、矿区地质与矿产资源情况

（一）矿区地质情况
依据《内蒙古自治区鄂托克旗白彦淖碱矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书(鄂自然资储评字﹝2024﹞17号)和评审备案证明(鄂自然资储备字﹝2025﹞2号)，地质工作程度达到勘探程度要求，可作为本次《开采方案》的编制依据。
（二）矿产资源情况

1.根据2024年11月，内蒙古寅泰建设工程有限公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗白彦淖天然碱矿资源储量核实报告》，采矿许可证范围内累计查明资源量、动用资源量、保有资源量以及各类资源量所占比例情况如下： 

（1）累计查明资源量

截至2024年10月31日，累计查明天然碱矿石量844.26万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）159.27万吨。其中探明资源量：矿石量365.29万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）80.62万吨，平均品位22.1%；控制资源量：矿石量210.62万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）46.32万吨，平均品位22%；推断资源量：矿石量268.35万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）32.33万吨，平均品位12%。

（2）动用资源量

动用矿石量24.86万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）4.00万吨，平均品位16.1%。其中证实储量组分量3.80万吨。

（3）保有资源量

保有资源量，矿石量819.4万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）155.27万吨.其中探明资源量：矿石量340.43万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）76.62万吨，平均品位22.5%；控制资源量：矿石量210.62万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）46.32万吨，平均品位22.0%；推断资源量：矿石量268.35万吨，组分量（Na2CO3+NaHCO3）32.32万吨，平均品位12.0%。

（4）伴生资源量

推断资源量（TD）：矿石量736.24万吨，组分量（Na2SO4）52.90万吨，平均品位7.2%。

2.根据2025年12月由内蒙古第二水文地质工程地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗巴彦淖天然碱矿2025年储量报告》，资源量情况如下：
（1）动用资源量

矿山2025年动用资源量6.69万吨，（Na2CO3+NaHCO3）组分量0.73万吨，其中探明资源量2.21万吨，（Na2CO3+NaHCO3）组分量 0.42 万吨，推断资源量4.48万吨，（Na2CO3+NaHCO3）组分量0.31万吨。

（2）保有资源量

截止2025年12月31日，保有资源量812.71万吨，（Na2CO3+NaHCO3）组分量154.54万吨。其中探明资源量338.22 万吨（Na2CO3+NaHCO3）组分量 76.2万吨；控制资源量 210.62万吨，（Na2CO3+NaHCO3）组分量 46.32万吨；推断资源量 263.87万吨，（Na2CO3+NaHCO3）组分量 32.02万吨。
三、开采区域

（一）原采矿权范围及资源量估算范围
2025年7月17日，由鄂尔多斯市自然资源局为鄂托克旗隆诚化工有限责任公司白彦淖天然碱矿颁发采矿许可证（证号：C1506002015076130138999），采矿权人为鄂托克旗隆诚化工有限责任公司，地址位于鄂托克旗木肯淖尔镇，开采矿种为天然碱（Na2CO3+NaHCO3），开采方式为露天开采，生产规模1万t/a，采矿许可证面积7.7231km²，资源量估算面积为1.45km²。有效期限自2025年7月17日至2026年7月16日，采矿许可证范围由17个拐点圈定（含剔除范围4个拐点），标高1358米至1350米。

（二）变更后的采矿权范围与资源量估算范围
变更后采矿许可证范围不变，面积7.7231km²，开采方式为露天开采，拟建生产规模30万t/a。根据内蒙古寅泰建设工程有限公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗白彦淖天然碱矿资源储量核实报告》，已通过鄂尔多斯市自然资源局评审，并取得备案复函（鄂自然资储备字〔2025〕2号），确定矿区储量估算范围由14个拐点圈定，估算面积扩大至4.0163km2，矿体标高：1355.2～1350.2m。开采标高为1358m至1350m。
四、矿产资源开采

《开采方案》根据经评审备案的核实报告，确定的开采主矿种为天然碱矿、芒硝（伴生矿种），其它有用组分含量低，均未达到伴生矿产综合利用指标要求。具体矿山开采方式、开采顺序及方法，可采储量如下：
（一）开采方式

根据矿体赋存条件，矿区周边情况，综合地区产业政策、开采技术条件和经济合理原则，本方案推荐采用露天开采方式。
（二）开采顺序

本方案采用清表剥离 → 浸池开挖 → 集卤系统施工→注水 → 浸泡溶碱 → 静置澄清 → 抽卤→多轮循环注采 → 浓度、流量监控 →分区轮采 → 露天采矿排泥清池 → 尾泥处置→土地复垦 → 生态恢复。

（三）采矿方法

露天池浸溶采法（水溶法）开采。

（四）可采储量

1.截止2025年12月31日，采矿许可证范围内保有资源量矿石量812.71万吨，组分量154.54万吨，平均品位 19.37%。伴生芒硝推断资源量矿石量：736.24 万吨，组分量52.90万吨，平均品位7.2%。

2.根据矿山资源量可利用系数计算：探明（TM）、控制（KZ）资源量利用系数取1.0（完全利用），推断（TD）资源量利用系数取0.8（结合矿床勘查程度及开采可行性确定）；伴生Na2SO4推断资源量利用系数取0.8。确定可利用资源量：

（1）天然碱设计利用资源量759.94万吨，对应组分量 （Na2CO3+NaHCO3）148.14万吨。

（2）设计利用伴生资源量588.99万吨，对应组分量（Na2SO4）42.32 万吨。

3.根据矿体赋存条件及拟定的采矿方法，本方案推荐开采回采率为95%，则设计可采储量计算如下：设计可采储量=设计利用资源量×开采回采率。

（1）天然碱设计可采储量

矿石量759.936×95% = 721.94万吨，对应可采组分量（Na2CO3+NaHCO3）148.136×95% = 140.73万吨。

（2）设计伴生可采储量

588.99×95% = 559.54万吨，对应可采组分量（Na2SO4）40.20万吨。

五、拟建生产规模、矿山服务年限

本方案推荐拟建生产规模为30万吨/年矿石量，符合地方矿产资源规划最低生产规模要求。本次初步估算矿山服务年限约为25年，确定本矿的开采回采率为95%。该结果基于当前设计可采储量、拟建生产规模及开采技术参数计算得出，符合《矿业权评估指南》及矿山设计相关规范要求，兼顾了资源利用效率与企业可持续生产需求。
六、矿产资源综合利用

《开采方案》推荐主要产品方案为工业级纯碱，根据选矿试验研究结果和矿山实际矿石加工流程，提出初步加工方案为“物理富集+化学提纯”。伴生矿产芒硝暂未列入同期综合回收计划，对其采取了保护性利用与管控措施。

七、矿产资源“三率”指标

矿业权人在开采过程中采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。《开采方案》推荐开采回采率95%，满足《矿产资源“三率”指标要求》(DZ/T 0462.8-2023)中天然碱矿的一般指标要求。

八、说明与建议

矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
九、评审结论

《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件要求，同意通过评审。

鄂尔多斯市地质调查监测院                                      

2026年5月19日

附件：《内蒙古自治区鄂托克旗白彦淖天然碱矿开采方案》评审专家组人员名单
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《内蒙古自治区鄂托克旗白彦淖天然碱矿

开采方案》

评审专家组人员名单
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