《乌审旗无定河镇王窑湾村区块一建筑用砂矿开采方案》
评审结果的公示

按照《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）、《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》（公告〔2025〕30号）等相关规定，鄂尔多斯市地质调查监测院组织专家对《乌审旗无定河镇王窑湾村区块一建筑用砂矿开采方案》进行了评审，并已通过专家评审，现将评审结果予以公示。
自公示发布之日起五个工作日内，如对该评审结果有异议，可通过电话、电子邮件等形式向鄂尔多斯市地质调查监测院反映情况，并提供有关材料。单位反映情况需加盖公章，个人反映情况需提供有效身份证明，并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系人：李海霞
电  话：15934904560
附件：1.《乌审旗无定河镇王窑湾村区块一建筑用砂矿开采方案》评审意见书
2.《乌审旗无定河镇王窑湾村区块一建筑用砂矿开采方案》评审专家组人员名单
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《乌审旗无定河镇王窑湾村区块一建筑用砂矿开采方案》
评 审 意 见 书
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申 请 单 位：乌审旗远通房地产开发有限责任公司
编 制 单 位：：内蒙古亿诚地质矿产勘查开发有限责任公司呼和浩特市分公司
主要编写人：张艳君 薛建荣 吕小焕 李桂兰 秦云霞 撖虎在 陈奕诺 郭靖 郭宏飞 陈智寅 刘晏 郑磊 叶化平
编 制 日 期：2026年4月
受 理 日 期：2026年4月1330日
汇  报  人：郭靖张艳君
评审专家组
组  长：孙坚刚（采矿）
[bookmark: OLE_LINK8]成  员：刘跃忠（采矿） 王金娃（地质矿产）
曾钦（选冶）   陈玉霞（水工环）
评 审 方 式：会议评审
评 审 日 期：2026年5月6日
复 核 日 期：2026年56月2812日
评 审 地 点：呼和浩特市



鄂尔多斯市地质调查监测院2026年4月30日受理了乌审旗远通房地产开发有限责任公司提交、内蒙古亿诚地质矿产勘查开发有限责任公司呼和浩特市分公司编制的《乌审旗无定河镇王窑湾村区块一建筑用砂矿开采方案》（以下简称《开采方案》）。鄂尔多斯市地质调查监测院依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2026年5月6日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后方案提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2026年5月25日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、《开采方案》编制目的属于首次申请采矿许可。
二、矿区地质与矿产资源情况
[bookmark: OLE_LINK1]《开采方案》编制依据的《内蒙古自治区乌审旗无定河镇王窑湾村矿区区块（一（一））建筑用砂矿详查报告》评审意见书(鄂自然资储评字〔2026〕4号)，和评审备案的复函(鄂自然资储备字〔2026〕4号)。地质工作程度达到详查，可作为本次《开采方案》的编制依据。
截至2025年12月31日，矿区内查明建筑用砂矿资源量507.3×104m3，其中控制资源量333.1×104m3，推断资源量174.2×104m3。平均含砂率（砂粒径≥0.15mm～＜0.6mm）81.06%，坚固性3.01%，碱活性反应（14d膨胀率）平均0.04%，SO3平均含量0.00%。
境界外资源量（开采边坡压覆资源量）为108.7×104m3，其中控制资源量55.7×104m3、推断资资源量53.0×104m3。
三、开采区域
（一）采矿权
2025年12月15日，乌审旗自然资源局与乌审旗远通房地产开发有限责任公司签订了采矿权出让合同，合同编号：C1506262025001。矿山名称：乌审旗无定河镇王窑湾村区块一建筑用砂矿；开采矿种：建筑用砂；矿区范围由5个拐点圈定，面积0.2067km²。开采标高：1333～1300m；有效日期：2025年12月5日至2031年12月14日。
[bookmark: _Hlk158222679]2026年编制的《内蒙古自治区乌审旗无定河镇王窑湾村矿区区块（一）建筑用砂矿详查报告》已通过鄂尔多斯市自然资源局评审，并取得备案复函（鄂自然资储备字〔2026〕4号），确定矿区资源量估算范围由5个拐点圈定，面积0.2067km²，标高：1333～1300m。
（二）拟申请开采区域
根据采矿权出让合同范围、资源量估算范围、露天采剥范围，矿业权人拟申请开采区域与采矿权出让合同范围一致，矿区面积0.2067km²，采用露天开采，开采标高为1333～1300m，露天剥离标高1342～1300m。 
申请开采区域符合自治区矿产资源规划的要求。 
4、 矿产资源开采
《开采方案》根据经评审备案的详查报告，确定的开采主矿种为建筑用砂矿，其它有用组分含量低，均未达到伴生矿产综合利用指标要求。
推荐采用露天开采机械开挖+水力开采。
《开采方案》设计利用资源量 ：矿石量341.72×104m3。
设计可采资源量307.5×104m3，开采回采率90%。
建设规模为10×104m3/年a，初步估算矿山剩余服务年限34年（含基建期1年）。
矿产资源开采方案合理。
五、矿产资源综合利用
《开采方案》推荐主要产品方案为建筑用砂，根据选矿试验研究结果，提出初步加工方案为“洗砂—分级”。
六、矿产资源“三率”指标
矿业权人在开采过程中采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。
《开采方案》推荐开采回采率90%，本矿山开采矿种为建筑用砂，目前无适用本矿山建筑用砂开采回采率指标要求。
七、说明与建议
矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
八、评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件要求，同意通过评审。
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专家组组长：
鄂尔多斯市地质调查监测院
                                      2026年56月2812日
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附件：《乌审旗无定河镇王窑湾村区块一建筑用砂矿开采方案》评审专家组人员名单
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