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[bookmark: _Hlk193559118]鄂尔多斯市地质调查监测院依据《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于做好内蒙古自治区矿产资源开发利用方案审查工作的通知》（内自然资字〔2024〕487号）、《内蒙古自治区自然资源厅关于规范和完善砂石土开采管理的通知》（内自然资字〔2024〕11号）等文件，于2025年5月16日受理了鄂尔多斯市东胜区广鸿商贸有限公司提交、内蒙古铭坤技术服务有限公司编制的《鄂尔多斯市东胜区广鸿商贸有限公司砂石矿矿产资源开发利用与保护总体方案》（以下简称《总体方案》，2025年5月20日在呼和浩特市组织专家(名单附后），对《总体方案》进行了审查。专家组在阅读报告、听取介绍、质询和讨论的基础上，形成仅供矿业权管理使用的审查意见如下：
1、 《总体方案》编制目的
[bookmark: _Hlk192851854]《总体方案》是根据2025年4月8日鄂尔多斯自然资源局办公室印发的《鄂尔多斯市自然资源局2025年第七次局长办公会议纪要》（〔2025〕30号），为解决该矿山企业无开发利用方案的历史遗留问题，经会议研究同意，按照新立矿山开发利用方案审查事项受理评审，以延续采矿许可证。
2、 矿区地质与矿产资源情况
《总体方案》编制依据的《内蒙古自治区鄂尔多斯市广鸿商贸有限公司矿区建筑用砂岩矿资源储量核实报告》，已由达拉特旗自然资源局评审通过（达自然资储评字〔2022〕1号），并在鄂尔多斯市自然资源局备案（鄂自然资储备字〔2023〕11号），可作为编制本《总体方案》的地质依据。
截止2022年5月31日，采矿许可证内查明建筑用砂矿资源量9.3×104m3，《总体方案》估算可采资源量7.25×104m3。
3、 采矿权矿区范围
《总体方案》推荐拟申请的采矿权矿区平面范围与现有采矿许可证范围一致，由6个拐点圈定，面积为0.1313km2。开采标高1380～1374m。
4、 矿产资源开采
《总体方案》确定的开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，采用单斗—卡车间断式开采工艺，拟建生产规模为年采建筑用砂2万立方米，服务年限约4年。矿产资源开采方案基本合理。
5、 矿产资源综合利用
《总体方案》推荐开采回采率为97.5%，无共伴生资源。
6、 矿产资源“三率”指标
《总体方案》推荐矿山开采回采率97.5%，参照《矿产资源“三率”指标要求  第14部分：饰面石材和建筑用石料矿产》（DZ/T0462.14-2024）中建筑用石料“三率”指标，满足一般指标要求。
《总体方案》中承诺矿山采矿设备、工艺达到国内同类矿山先进生产水平。
7、 矿山地质环境保护与土地复垦方案
（1） 《总体方案》编制单位在充分收集、分析矿区有关资料和矿山地质环境实地调查的基础上，基本阐明了矿区地质环境条件和矿区地质环境问题。
（2） 《总体方案》根据矿区地质环境条件，对地质灾害危险性预测评估，将矿区范围确定为评估区范围，评估区重要程度为“一般区”，生产建设规模为“小型”，矿山地质环境条件复杂程度为“中等”，确定本次矿山地质环境影响评估为三级。评估级别确定合理，符合相关规范要求。
（3） [bookmark: _Hlt260747608][bookmark: _Hlt9180341]根据现状调查，在矿区西北部部分区域对表土进行了剥离、场地平整，面积2.27hm2。现状矿区道路面积为0.13hm2，占用土地类型为天然牧草地、其他草地、采矿用地。对地形地貌景观影响程度为较轻。 现状评估结论基本符合实际。
（4） 预测评估将露天采场划分为矿山地质环境影响程度较严重区，采矿工业场地、办公生活区划分为较轻区，矿区道路及其他区域划分为较轻区。预测矿山拟损毁土地类型为天然牧草地、其他草地、采矿用地和农村道路，损毁方式为挖损和压占，预测损毁面积4.41hm2。预测评估结论基本可信。
（5） [bookmark: OLE_LINK116]依据损毁土地分析与预测结果，《总体方案》将露天采场、采矿工业场地、办公生活区、矿区道路确定为复垦责任区，总面积为4.41hm2。复垦后的土地类型为人工牧草地，复垦责任区及复垦后土地类型确定基本合理。
（6） 根据矿山存在的地质环境问题和治理复垦目标任务，《总体方案》部署了主要治理复垦单元、治理复垦内容和治理复垦措施，并对治理复垦工程量及费用进行了测算。
（7） 《总体方案》估算矿山地质环境和土地复垦总费用为92.92万元，其中矿山地质环境治理工程投资5.80万元，土地复垦工程投资87.12万元，矿山地质环境保护与土地复垦费用由鄂尔多斯市东胜区广鸿商贸有限公司承担。
8、 说明与建议
矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿山地质环境保护与土地复垦、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
9、 审查结论
专家组经讨论认为，本《总体方案》符合相关要求，已按照专家意见修改完善，同意通过审查。
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