附件1
《达拉特旗福禄泉石英砂经销有限公司敖包梁石英砂矿开采方案》

评   审  意  见  书

鄂矿审字〔2026〕6号

2026年4月10日
申请单位：达拉特旗福禄泉石英砂经销有限公司

编制单位：内蒙古宇泰天恒技术服务有限公司

主要编写人：李勇 赵燕飞 李超 李嘉 于天磊 贾宇琪

编制日期： 2026年3月

受理日期：2026年3月30日

汇报人：李勇

评审专家组

组  长：袁龙建（采  矿）

 成  员：徐学智（采  矿）   和静（地质矿产）

 王  丽（水工环）   闫宝宝（选  冶）

评审方式：会议评审

评审日期：2026年 4月2日

复核日期：2026年 4月10日

评审地点：呼和浩特市

鄂尔多斯市地质调查监测院2026年3月30日受理了达拉特旗福禄泉石英砂经销有限公司提交、内蒙古宇泰天恒技术服务有限公司编制的《达拉特旗福禄泉石英砂经销有限公司敖包梁石英砂矿开采方案》（以下简称《开采方案》），依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件，于2026年4月2日在呼和浩特市组织专家对《开采方案》进行了评审。会后方案提交单位按专家组意见对方案进行了修改完善，于2026年4月7日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：

一、方案的编制目的

根据2025年4月8日鄂尔多斯自然资源局办公室印发的《鄂尔多斯市自然资源局2025年第七次局长办公会议纪要》，《开采方案》编制目的属于首次申请采矿许可。

二、矿区地质与矿产资源情况

依据《内蒙古自治区达拉特旗福禄泉石英砂经销有限公司敖包梁石英砂矿矿区铸型用石英砂岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（鄂自然资储评字〔2023〕25号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2024〕2号），矿床勘查控制程度达到了详查；依据《内蒙古自治区达拉特旗福禄泉矿区铸型用石英砂岩矿开采技术条件补充调查报告》评审意见书，开采技术条件达到勘探阶段要求，上述报告可作为编制开采方案的依据。

截止2023年5月31日，达拉特旗福禄泉石英砂经销有限公司敖包梁石英砂矿矿区范围内累计查明铸型用石英砂岩矿资源量225.4万吨，动用资源量19.4万吨，保有资源量206.0万吨，其中控制资源量84.9万吨，推断资源量121.1万吨。

《开采方案》设计利用的资源量181.78万吨，估算可采储量172.69万吨。
三、开采区域

1、已设采矿权范围

达拉特旗福禄泉石英砂经销有限公司敖包梁石英砂矿采矿许可证证号：C1506002009096120035786；开采方式：露天开采；生产规模：2万吨/年；矿区面积：0.2520km²，共由7个拐点圈定，开采深度1422m至1394m标高。

2、申请开采区域

《开采方案》申请开采区域范围与已设采矿权平面范围一致，由7个拐点圈定，面积0.2520km²，开采深度范围1422m至1394m标高，露天剥离工程标高至地表。

四、矿产资源开采

《开采方案》根据经评审备案的矿产资源储量报告，确定开采矿种为铸型用砂，推荐开采方式为露天开采，拟建生产规模为30万吨/年，估算矿山服务年限7年。矿产资源开采方案合理。

五、矿产资源综合利用

《开采方案》推荐产品方案为铸型用砂，根据选矿试验研究结果，提出初步选矿方案为“破碎-擦洗脱泥-分级”工艺；该矿无可利用的共伴生矿种。

六、矿产资源“三率”指标

矿业权人应采取有效措施确保“三率”指标达到国家有关标准要求。

《开采方案》推荐露天开采回采率95%，选矿回收率89%，分别达到《矿产资源“三率”指标要求 第7部分：石英岩、石英砂岩、脉石英、天然石英砂、粉石英》（DZ/T 0462.7-2023）中石英砂岩的一般指标和领跑者指标要求。该矿不涉及综合利用率。

七、说明与建议

矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。

八、评审结论

《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》(公告〔2025〕30号)等文件要求，同意通过评审。
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