
附件1
《内蒙古自治区鄂托克旗衡宝矿区6号石灰岩边角资源勘查方案》
评  审  意  见  书
鄂矿勘评字〔2026〕10号
2026年6月10日
申请单位：鄂尔多斯市衡宝矿业有限责任公司
编制单位：内蒙古地质信息技术有限公司
主要编写人：亢  强  赵成龙  吴祥龙  苏海霞
编制日期：2026年5月
受理日期：2026年5月26日
汇报人：赵成龙
评审专家组
组  长：邢志强（地质矿产）
成员：王志国（地质矿产）
陈玉霞（水工环）
评审方式：会议评审
评审日期：2026年6月3日
评审地点：呼和浩特市
受鄂尔多斯市自然资源局委托，鄂尔多斯市地质调查监测院依据《内蒙古自治区关于做好矿产资源法实施衔接过渡矿产资源勘查方案、开采方案的公告》等文件，于2026年5月26日受理鄂尔多斯市衡宝矿业有限责任公司提交、内蒙古地质信息技术有限公司编制的《内蒙古自治区鄂托克旗衡宝矿区6号石灰岩边角资源勘查方案》（以下简称《方案》），2026年6月3日在呼和浩特市组织专家，对《方案》进行了评审。专家组在阅读方案、听取介绍、质询和讨论的基础上，形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、方案的编制目的
《方案》编制目的为矿业权人首次申请边角资源勘查许可证。
二、勘查区概况
（一）矿业权基本情况
鄂托克旗自然资源局于2026年5月9日与鄂尔多斯市衡宝矿业有限责任公司签订了探矿权出让合同，合同编号：T1506242026003；勘查项目名称：内蒙古自治区鄂托克旗衡宝矿区6号石灰岩边角资源勘查；勘查矿种：石灰岩；勘查区范围由19个拐点坐标圈定，面积0.4285平方公里；首次登记期限五年，期限届满前可按规定申请续期。
（二）勘查区地质情况
勘查区出露地层主要有奥陶系下统马家沟组第一岩段、第二岩段及石炭系上统太原组，奥陶系下统马家沟组第二岩段为勘查区赋矿层位；走向呈北西-南东向，倾向200～265°，倾角4～7°。
勘查区位于桌子山背斜西翼，地层总体为单斜构造，未发现对矿层有较大影响破坏的断裂构造；勘查区内地形切割强烈，沟谷较发育。
勘查区内未发现岩浆岩。
勘查区石灰岩矿体属衡宝石灰石采矿权北侧矿体外延部分，矿体连续性较好、厚度较稳定。
三、勘查工作情况
勘查矿种为水泥用石灰岩，与成矿地质条件相符，依托以往地质成果开展工作部署，地质依据充分，勘查目标明确；勘查方法、手段选择得当，可操作性强；工作部署及其工作量安排合理；绿色勘查工作方法手段符合生态环境保护相关规范要求；预期地质成果明确。
四、保障措施
专业技术人员组织及分工合理，质量保证体系、安全生产保障措施健全。
五、说明与建议
1.勘查矿产资源，须严格遵守有关生态环境保护、安全生产、职业病防治等法律、法规的规定，落实绿色勘查要求，防止污染环境、破坏生态，预防和减少生产安全事故，预防发生职业病。
2.在勘查工作过程中, 应根据阶段性成果及时优化调整工程部署与勘查设计，提升工作质量与效率。
六、结论
该《方案》编制依据充分，内容齐全，目标明确，任务具体，勘查方法和手段与技术路线可行，工作部署和工作量安排合理，按专家组意见修改后，予以通过评审。
专家组组长：

年   月   日
附件：2.《内蒙古自治区鄂托克旗衡宝矿区6号石灰岩边角资源勘查方案》评审专家组人员名单
附件：2

《内蒙古自治区鄂托克旗衡宝矿区6号石灰岩
边角资源勘查方案》评审专家组人员名单
	专家组
	序号
	姓名
	性别
	评审内容
	职称
	签字

	组长
	1
	邢志强
	男
	地质
	正高级工程师
	

	成员
	2
	王志国
	男
	地质
	正高级工程师
	

	
	3
	陈玉霞
	女
	水工环
	高级工程师
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