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《鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司
石灰石矿开采方案》
评  审  意  见  书
鄂自然审字〔2026〕12号







2026年6月12日

申请 单 位：鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司
编 制 单 位：内蒙古溥能矿业技术开发有限责任公司
主要编写人：穆春云 訾建新 王建锋 朱晶晶 王平
编制日期：2025年12月
受理日期：2026年4月20日
汇报人：穆春云
评审专家组
组  长：郝庆利（采矿工程）
成员：单兴顺（采矿工程）
邢志强（地质矿产）
张  娟（水工环）
樊丽丽（选 冶）
评审方式：会议评审
评审日期：2026年4月23日
复 核 日 期：  2026年6月12日
评审地点：呼和浩特市


鄂尔多斯市地质调查监测院依据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》（公告〔2025〕30号）等文件，于2026年4月23日在呼和浩特市组织专家对鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司提交、内蒙古溥能矿业技术开发有限责任公司编制的《鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司石灰石矿开采方案》（以下简称《开采方案》）进行了评审。会后提交单位按专家组意见对《开采方案》进行了修改完善，于2026年5月25日返回修改稿，经专家组复核后形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、开采方案编制目的
《开采方案》编制目的为缩小开采区域。
二、矿区地质与矿产资源情况
依据《内蒙古自治区鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司石灰石矿矿区制灰用石灰岩矿资源储量核实报告》评审意见书（鄂自然资储评字〔2023〕4号）和评审备案的复函（鄂自然资储备字〔2023〕5号），勘查程度达到勘探阶段的要求，可以作为编制开采方案的依据。
截止2022年8月31日，矿区累计查明制灰用石灰岩矿资源量9791.3万吨，其中探明资源量2120.0万吨，控制资源量3738.5万吨，推断资源量3932.8万吨。消耗控制资源量27.4万吨，消耗推断资源量75.9万吨。保有资源量9688.0万吨，其中探明资源量2120.0万吨，控制资源量3711.1万吨，推断资源量3856.9万吨。
矿石中其他组分含量较低，均未达到伴生元素综合利用指标要求。
《开采方案》设计利用资源量8255.57万吨，平均品位：CaCO3+MgCO395.49%、粘土质及残渣4.99%，可采储量为7842.79万吨，采出矿石平均品位：CaCO3+MgCO393.58%、粘土质及残渣4.89%。
三、开采区域
2025年11月14日，鄂尔多斯市自然资源局为鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司颁发了《采矿许可证》（证号：XC1506002010107120078321），采矿权人：鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司，矿区面积0.5981平方公里，开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采，开采深度由1530m至1340m标高，共有9个拐点圈定。
2022年10月，内蒙古溥能矿业技术开发有限责任公司编制了《内蒙古自治区鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司石灰石矿矿区制灰用石灰岩矿资源储量核实报告》（以下简称《储量核实报告》）（鄂自然资储备字〔2023〕5号），资源量估算标高为1524m至1340m。
《开采方案》拟申请开采区域与采矿许可证平面范围一致，由9个拐点坐标圈定，矿区面积0.5981平方公里，开采标高为1524m至1340m，露天剥离标高：地表（1524m）至1340m。
四、矿产资源开采
《开采方案》根据评审备案的矿产资源储量报告确定的主要开采主矿种为制灰用石灰岩，开采方式为露天开采。拟建生产规模为100万吨/年，初步估算矿山服务年限约80年，矿产资源开采方案合理。
五、矿产资源综合利用
《开采方案》根据矿石工业加工利用情况，提出初步加工方案为“破碎-分级”工艺流程，产品方案为5个粒级（80～50mm、50～30mm、30～20mm、20～10mm、10～0mm）的石灰岩矿石。本矿山未发现可供综合利用的共伴生矿产资源。
六、矿产资源“三率”指标
矿业权人应采取有效措施并确保开采回采率、选矿回收率、综合利用率达到地质矿产行业标准（DZ/T0462-2023）矿产资源“三率”指标要求。
《开采方案》推荐开采回采率95%，达到矿产资源“三率”指标要求第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T0462.6-2023）中一般指标要求。全矿不涉及选矿回收率及共伴生矿产综合利用率。
七、说明与建议
1.矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿区生态修复、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
2.矿山生产活动中，应加强露天矿边坡监测工作，防止滑坡事故的发生。
八、评审结论
《开采方案》符合《内蒙古自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（公告〔2025〕27号）和《内蒙古自治区自然资源厅关于发布矿产资源勘查方案、开采方案评审临时服务指南的公告》（公告〔2025〕30号）等文件要求，同意通过评审。

附：《鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司石灰石矿开采方案》评审专组人员名单
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